|  |
| --- |
| Specificaţii tehnice (F4.1)  |
|  |

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* |

 |
| Numărul licitaţiei: |  | Data: „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | Alternativa nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Denumirea licitaţiei: | ***Tractoare rutiere cu echipament atașat conform necesităților Primăriei mun.Bălți*** | Lot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Pagina: \_\_din \_\_ |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Bunuri/Servicii:** |  |  |  |  |  |  |
| 34138000-3 | Lotul 1-**Tractoare** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Tractor* |  |  |  | Anul de fabricaţie 2017. Tracţiune 4X4. Motor: Diesel;60kWt (81 c.p.), nr de cilindri 4 în linie, turaţia nominală 2200 rot/min, diametrul cilindrei 110/125 mm, volumul de lucru 4,75 l/min, consumul specific de combustibil la puterea nominală 220g/kW oră. Cutia de viteze mecanică,18 viteze înainte,4 viteze înapoi Sistemul de suspendare spate capacitatea de ridicare 3200 kg, presiunea maximă 200 kgf-cm2 , productivitatea pompei 45l/min Mărimele de gabarit ampatament 2450, lungime 3840 mm, lăţime 1970 mm, înălţime 2780mm, raza minimă de întoarcere 3,8m, masa de exploatare fără balast maxim 3700 kg. Mărimea anvelopelor faţă 11,2-20, spate 15,5 R38. Volumul rezervuarului de combustibil 120 l. Mărimea anvelopelor faţă 11,2-20, spate 15,5 R38. Perioada de garanţie 12 luni sau nu mai puţin de 1000 moto/ore. Perioada de exploatare nu mai puţin de 7 ani. |  |  |
|  | **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |
| 34390000-7 | Lotul 2-**Accesorii pentru tractoare rutiere** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Perie comunală vară/iarnă cu sistem de umidificare, reductor cu turaţii înalte cu corpul integral turnat.* |  |  |  | Volumul rezervorului de apă 500 l. Lăţimea de lucru 1800mm. Diametrul periei 550mm. Viteza de lucru 12,9 km/oră. Productivitatea 23220 m2/oră |  |  |
|  | *Faţă lamă de zăpadă* |  |  |  | Lăţimea de lucru 2500mm. Productivitatea 23400 m2/oră. Viteza de lucru 12,9km/oră. Greutatea 380kg. |  |  |
|  | *Remorcă* |  |  |  | Comatibil cu tractorul de clasă 0,9-1,4. Număr de axe 2. Volumul remorcii 5,65 m3. Descărcare 3 părţi. Sistem de frânare pneumatică. Mărimile de gabarit Lungimea 5840, lăţimea 2480, înălţimea 1880 mm. |  |  |
|  | *Remorcă* |  |  |  | Număr de axe 1. Volumul remorcii 2,80 m3. Descărcare 3 părţi. Sistem de frînare pneumatică. Mărimile de gabarit Lungimea 3115mm, Lăţimea 2015mm, Înălţimea 1500mm |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |