|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor de apa si canalizare in L.T. G.Cosbuc mun. Balti N 01-17** | Formular Nr.1WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme si cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură  | Volum  |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Demolare** |  |  |
| 0 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 71,000 |
|  1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 78,000 |
|  2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,400 |
|  3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 26,700 |
|  4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 26,700 |
|  5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,400 |
|  6 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor in auto  | t | 16,500 |
|  7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 16,500 |
|   |  | **Capitolul 2. Pereti despartitori** |  |  |
| 8 | CK25A | Pereti despartitori din profiluri din mase plastice. | m2 | 24,000 |
|   |  | **Capitolul 3. Pardoseala** |  |  |
|  |  | **Capitolul 3.1. P1** |  |  |
| 9 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 4,500 |
|  10 | IzF31B | Hidroizolarea Ceresit CL50 (2 straturi) (1,4 kg/m2) | m2 | 4,500 |
|  11 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 4,500 |
|   |  | **Capitolul 3.2. P2** |  |  |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm) | m2 | 28,000 |
|  13 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -28,000 |
|  14 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu izol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum  | m2 | 28,000 |
|  15 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 28,000 |
|  16 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 28,000 |
|   |  | **Capitolul 4. Lucrari de finisare interioara** |  |  |
|  |  | **Capitolul 4.1. Tavan** |  |  |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 27,700 |
|  18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 27,700 |
|  19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton''  | m2 | 27,700 |
|  20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 27,700 |
|   |  | **Capitolul 4.2. Pereti**  |  |  |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 155,000 |
|  22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 80,000 |
|  23 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2 | -80,000 |
|  24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 80,000 |
|  25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 80,000 |
|  26 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  | m2 | 75,000 |
|   |  | **Capitolul 5. Usi** |  |  |
| 27 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 12,400 |
|   |  | **Capitolul 6. Gaura pentru retele (2 buc)** |  |  |
| 28 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,360 |
|  29 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  | m3 | 0,300 |
|  30 | CA03F | Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1,100 |
|  31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,480 |
|  32 | IzF04F | 2straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,480 |
|  33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 90,200 |
|  34 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,100 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant Simonova N |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S.