|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a acoperisului la biblioteca munucipala pentru copii "Ion Creanga" str. Independentei 36 mun. Balti N15-16** | Formular Nr.1WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme si cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură  | Volum  |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Demolare** |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn-, ferestre F1 | m2 | 20,880 |
|  2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de parapet - invelitori din tabla | m2 | 65,000 |
|  3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi  | m2 | 820,000 |
|  4 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 20,000 |
|  5 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km  | t | 20,000 |
|  6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, | 100 m3 | 0,100 |
|   |  | **Capitolul 2. Acoperis** |  |  |
| 7 | IzF18C K=0.83 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2.5cm | m2 | 820,000 |
|  8 | CK19B | Iluminator F1 | m2 | 20,880 |
|  9 | CE05A | Tabla zincata -parapet | m2 | 65,000 |
|  10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu-Rubemast ПНП400.1,5 | m2 | 820,000 |
|  11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (праимер) intr-un strat | m2 | 820,000 |
|  12 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Firestop" | m2 | 820,000 |
|  13 | CE05A | Tabla zincata- zont de canal | m2 | 7,500 |
|  14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv -Pilnie-2buc | m | 15,000 |
|  15 | CE05A | Tabla zincata- Sorti | m2 | 7,500 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S.