|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor de apa si canalizare in L.T. G.Cosbuc mun. Balti N 01-17** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Demolare** |  |  |
| 0 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 20,000 |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 15,000 |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка проема) | m3 | 1,540 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,600 |
| 4 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor in auto | t | 1,500 |
| 5 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1,500 |
|  |  | **Capitolul 2. Pereti despartitori** |  |  |
| 6 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,160 |
|  |  | **Capitolul 3. Pardoseala** |  |  |
| 7 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 15,000 |
| 8 | IzF31B | Hidroizolarea Ceresit CL50 (2 straturi) (1,4 kg/m2) | m2 | 15,000 |
| 9 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 15,000 |
|  |  | **Capitolul 4. Lucrari de finisare interioara** |  |  |
|  |  | **Capitolul 4.1. Tavan** |  |  |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 15,000 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 15,000 |
|  |  | **Capitolul 4.2. Pereti** |  |  |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 5,700 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,300 |
| 16 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -31,300 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 31,300 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 31,300 |
| 19 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 45,900 |
|  |  | **Capitolul 5. Usi** |  |  |
| 20 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,900 |
|  |  | **Capitolul 6. Bare de sprijin** |  |  |
| 21 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 15,280 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,020 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant Simonova N |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.