Formular Nr.1

**„Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă**

**potabilă și sistemului de canalizare a blocurilor**

**sanitare în grupele de copii în instituția preșcolară**

**de tip sanatorial antituberculoză** **grădinița-creșă nr.16**

**«Bucuria» mun.Bălţi.**

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 17-08-0-6-5**

Deviz-oferta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt.  1 | Simbol norme şi Cod resurse  2 | Denumire lucrărilor 3  **1. Capitolul 1. lucraride generale de constructie. 1.1. Lucrări de demontare** | Unitatea de masura  4 | Volum  / / : :  5 |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianţa, gresie, ceramica | m2 | 165,000 |
| 2 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,600 |
|  |  | **1.2. Lucrări de constructii**  **1.2.1. Pardoseala** | | |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (подстилающий слой под полы) | m2 | 54,000 |
| 4 | IzF31A | Hidroizolarea suprafeţelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu mactic bituminös - 2 straturi: suprafaţa neteda | m2 | 54,000 |
| 5 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 | m2 | 54,000 |
|  |  | 1.2.2. Tavan | | |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 54,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton" | m2 | 54,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 54,000 |
|  |  | 1.2.3. Pereţi | | |
| 9 | CF02B к=2,0 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereţi sau stilpi, pe suprafeţe plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 4 см) | m2 | 110,000 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 54,000 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 110,000 |
| 12 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi, inclusiv glafUrile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 110,000 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilaţie gata confecţionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidărie | buc | 5,000 |
|  |  | **2. Lucrări sanitare.**  **2.1. Lucrări de demontare** | | |
| 14 | RpSBOlA | Demontarea tuburilor si pieselor de legătură fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 | m | 18,000 |
| 15 | RpSBOlC | Demontarea tuburilor si pieselor de legătură fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 22,000 |
| 16 | RpIC19A | Demontarea ţevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 48,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianţa, inclusiv accesoriile | buc | 12,000 |
| 18 | RpSClOA | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие мойки) | buc | 2,000 |
| 19 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianţa, complet echipat | buc | 12,000 |
| 20 | RpSC17A | Demontarea unui dus cu trăgător (Снятие смесителя) | buc | 5,000 |
| 21 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2. Раздел | | |
| 22 | SB08E | Ţeava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 22,000 |
| 23 | SB08C | Ţeava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 18,000 |
| 24 | SB13B | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, d **110** mm | buc | 36,000 |
| 25 | SB 13 A | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, d 50 mm | buc | 48,000 |
| 26 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4 | buc | 13,000 |
| 27 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 19,000 |
| 28 | SF04A | Efectuarea probei de etanşeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, ţeava de policlorura de vinii, neplastifiata, tip uşor sau din material plastic, fonta ductila ţeava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10m | 4,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | SA16C | Ţeava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri de locuit si social culturale, PPR d 32mm | m | 12,000 |
| 30 | SA 16В | Ţeava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri de locuit si social culturale, PPR d 25mm | m | 28,000 |
| 31 | SA16A | Ţeava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri de locuit si social culturale, PPR d 20mm | m | 56,000 |
| 32 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din ţeava din policlorura de vinii tip greu sau din material plastic, avind diametrul de **16-110** mm | m | 96,000 |
| 33 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPRd 1 1/4" | buc | 12,000 |
| 34 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPRd 1" | buc | 28,000 |
| 35 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPRd 3/4" | buc | 56,000 |
| 36 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru ţeava din otel, кран шаровый д1/2" | buc | 18,000 |
| 37 | SD09B | Robinet cu ventil, cu fîletul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый, диаметр 25 мм) | buc | 2,000 |
| 38 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril е№.(ванна акриловая с экраном L=1600мм) | buc | 2,000 |
| 39 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapaţi, aşezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 12,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | SC04C | Lavoar din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapaţi, avind ţeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 12,000 |
| 41 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,000 |
| 42 | SC06A | Spălător cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind ţeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereţi din zidărie de cărămidă (Мойка (на одно отделение)) | buc | 2,000 |
| 43 | SC02A | Cuva de dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон душевой 800x800мм) | buc | 3,000 |
| 44 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere | buc | 5,000 |
| 45 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de 1/2" (кран водоразборный) | buc | 2,000 |
| 46 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de 1/2" (смеситель к мойке) | buc | 2,000 |