**Caiet de sarcini**

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei: **”** **Întreținerea trotuarelor municipiului prin repararea curentă pe strada Ștefan cel Mare, în fața blocului locativ nr. 8/1, 8/3 (drumul din interiorul cartierului) – prin înlocuirea stratului din beton asfalt pe plăci de trotuar.”**

4. Cod CPV: 45233142-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli, denumirea lor | Unitatea de Măsură | Cantitate conform datelor din proiect, volum |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | DC04B К=0,125  (1/8) | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 14,00 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж старого поребрика и разбивка старого бетона ) | m3 | 8,70 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж старого асф/бет покрытия тротуара ) | m3 | 21,60 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строит.мусора в ковш погрузчика) | t | 60,60 |
| 5 | TsC03H11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodaririi apelor (Погрузка а/б лома и строит.мусора) | 100 m3 | 0,61 |
| 6 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора) | t | 60,60 |
| 7 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (подсыпка щебнем основания под поребрик) | m3 | 3,58 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Монтаж ж/б бордюров 14 шт. -новые) | m | 14,00 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Монтаж ж/б поребриков -новые) | m | 165,00 |
| 10 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (подсыпка щебнем основания под плитку ) | m3 | 43,14 |
| 11 | TsC03H11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodaririi apelor (Погрузка а/б лома и строит.мусора) | 100 m3 | 0,81 |
| 12 | TrB05C1-4 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 40 m (Перенос строит.материалов) | t | 71,54 |
| 13 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Монтаж тротуарной плитки ,h=4см) | m2 | 432,00 |