|  |  |
| --- | --- |
| **Reparația capitală a grupurilor sanitare in Gimnaziului «A. I. Cuza», din mun. Bălți** |  |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cantităților de lucrări № 12.D/16-2-1**

**(Deviz ofertă: № 12.D/16-2-1)**

***Lucrări de reparații și construcții***

|  |
| --- |
| **Valoarea ofertei** |

Data:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **1. Lucrari de reparatie** | |  |  |  |  |
|  |  | | **1.1. Demontarea constructiilor** | |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и дверей) | | m2 | 37,30 |  |  |
| 2 | RpCI42A | | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка подоконника ) | | m | 10,80 |  |  |
| 3 | RpCG29C | | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей) | | m3 | 14,40 |  |  |
| 4 | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Расчистка старых набелов ) | | m2 | 108,70 |  |  |
| 5 | RpCB18F | | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка пола из старого бетона ,б=200мм ) | | m3 | 10,54 |  |  |
| 6 | RpCP45B | | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (Демонтаж мет.ограждений) | | kg | 120,00 |  |  |
| 7 | RpCG29C | | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен ) | | m3 | 2,90 |  |  |
| 8 | RpCU09A | | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора) | | t | 54,00 |  |  |
| 9 | TRI1AAO4C3 | | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | | t | 54,00 |  |  |
| 10 | TsI50G | | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км) | | t | 54,00 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Demontarea constructiilor** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.2. Usi si ferestre** | |  |  |  |  |
| 11 | CK19A | | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan,panouri de tip sandwich din aluminiu F-1(1600x2200)-3buc | | m2 | 10,56 |  |  |
| 12 | CK21A | | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь Д-1(0,9x2.6)-1buc) | | m2 | 2,34 |  |  |
| 13 | CK21A | | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь Д-2(0,9x2.0)-4buc) | | m2 | 7,56 |  |  |
| 14 | CK21A | | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь Д-3,4(0,8x1,6)-5buc) | | m2 | 6,40 |  |  |
| 15 | CK21A | | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Perete despartitor din aluminiu -4buc) | | m2 | 14,50 |  |  |
| 16 | CK26D | | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж.алюм. отлива ,В=150) | | m | 5,10 |  |  |
| 17 | CK26A | | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Установка внутренних поддоконников В=300 ) | | m | 5,10 |  |  |
| 18 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка откосов - бетоноконтакт) | | m2 | 10,80 |  |  |
| 19 | RpCJ12A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов) | | m2 | 10,80 |  |  |
| 20 | CK18C | | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка аллюминевых уголков обрамления) | | m | 18,00 |  |  |
| 21 | CF50A | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание откосов) | | m2 | 10,80 |  |  |
| 22 | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов) | | m2 | 10,80 |  |  |
| 23 | CN09A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска откосов) | | m2 | 10,80 |  |  |
| 24 | CL17B | | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) | | kg | 120,00 |  |  |
| 25 | CL18A | | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.ограждения для окон ранее демонтируемые) | | kg | 120,00 |  |  |
| 26 | CN28A | | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет.каркаса) | | t | 0,12 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Usi si ferestre** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.3. Раrdosele (WC)** | |  |  |  |  |
| 27 | CG32A | | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами) | | m3 | 1,38 |  |  |
| 28 | CG32B | | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) | | m3 | 0,92 |  |  |
| 29 | CA02C01 | | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона С12,5) | | m3 | 1,52 |  |  |
| 30 | CA02C01 | | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Тумба- бетон С20) | | m3 | 1,40 |  |  |
| 31 | IzF11B | | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит) | | m3 | 2,61 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Раrdosele (WC)** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.4. Раrdosele (WC,Tambur:34,2m2)** | |  |  |  |  |
| 32 | CG32B | | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (бетоном б/у) вперемежку с песком) | | m3 | 3,42 |  |  |
| 33 | CA02C01 | | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона С12,5) | | m3 | 2,74 |  |  |
| 34 | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка А-1-6 200х200) | | kg | 151,84 |  |  |
| 35 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка пола -PRIMER) | | m2 | 34,20 |  |  |
| 36 | IzF05A1 | | Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Рубероид) | | m2 | 34,20 |  |  |
| 37 | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.40мм) | | m2 | 34,20 |  |  |
| 38 | CG01A1 К=2 | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | | m2 | 34,20 |  |  |
| 39 | CG17D | | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею) | | m2 | 34,20 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total pаrdosele WC,Tambur:34,2m2** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.5. Раrdosele (Hol,Depozit -23,1m2)** | |  |  |  |  |
| 40 | CG32B | | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (бетоном б/у) вперемежку с песком) | | m3 | 2,31 |  |  |
| 41 | CA02C01 | | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бет. С12,5) | | m3 | 1,85 |  |  |
| 42 | CC03A | | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка А-1-6 200х200) | | kg | 103,96 |  |  |
| 43 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка пола PRIMER) | | m2 | 23,10 |  |  |
| 44 | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.40мм) | | m2 | 23,10 |  |  |
| 45 | CG01A1 К=2 | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga / scade | | m2 | 34,20 |  |  |
| 46 | CG17D | | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею) | | m2 | 23,10 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Раrdosele Hol,Depozit 23,1m2** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.6. Finisarea interioara (WC,Tambur,Depozit - 37,9 m2)** | |  |  |  |  |
| 47 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка потолка -бетоноконтакт) | | m2 | 37,20 |  |  |
| 48 | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка стекловолокна 5х5 улож в р-р | | m2 | 37,90 |  |  |
| 49 | CF52A | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Шпатлевание потолка) | | m2 | 37,90 |  |  |
| 50 | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor/tavanelor Грунтовка потолка | | m2 | 37,90 |  |  |
| 51 | CN09A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска потолка) | | m2 | 37,90 |  |  |
| 52 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка потолка -бетоноконтакт) | | m2 | 37,20 |  |  |
| 53 | CF05A | | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукат. стен по мет.сетке, толщ.40мм) | | m2 | 87,20 |  |  |
| 54 | CF15A К=0,5 | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton / caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен) | | m2 | 87,20 |  |  |
| 55 | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка стекловолокнo 5х5 улож в р-р | | m2 | 87,20 |  |  |
| 56 | CF50A | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен ) | | m2 | 87,20 |  |  |
| 57 | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен) | | m2 | 87,20 |  |  |
| 58 | CN09A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен) | | m2 | 87,20 |  |  |
| 59 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунт. стен бетоноконтакт | | m2 | 67,50 |  |  |
| 60 | CF05A | | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукат. стен по мет.сетке, толщ.40мм) | | m2 | 67,20 |  |  |
| 61 | CF15A К=0,5 | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton / caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен) | | m2 | 67,50 |  |  |
| 62 | CI06C | | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облиц. стен кер.плиткой ) | | m2 | 67,50 |  |  |
| 63 | CK18C | | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка уголков ПВХ обрамления откосов под плитку) | | m | 95,20 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Finisarea interioara WC,Tambur,Depozit - 37,9 m2** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.7. Finisarea interioara.Нol 14,6 m2** | |  |  |  |  |
| 64 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка потолка -бетоноконтакт) | | m2 | 14,60 |  |  |
| 65 | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка стекловолокна 5х5 улож в р-р | | m2 | 14,60 |  |  |
| 66 | CF52A | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Шпатлевание потолка) | | m2 | 14,60 |  |  |
| 67 | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунт. потолка) | | m2 | 14,60 |  |  |
| 68 | CN09A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска потолка) | | m2 | 14,60 |  |  |
| 69 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтobka потолка bетоноконтакт) | | m2 | 29,60 |  |  |
| 70 | CF05A | | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукат. стен по мет.сетке, 40мм) | | m2 | 29,60 |  |  |
| 71 | CF15A К=0,5 | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен) | | m2 | 29,60 |  |  |
| 72 | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 уложенная в р-р) | | m2 | 29,60 |  |  |
| 73 | CF50A | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен ) | | m2 | 29,60 |  |  |
| 74 | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен) | | m2 | 29,60 |  |  |
| 75 | CN09A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен) | | m2 | 29,60 |  |  |
| 76 | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен) | | m2 | 17,60 |  |  |
| 77 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка стен -бетоноконтакт) | | m2 | 17,60 |  |  |
| 78 | CF05A | | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукат. стен по мет.сетке, толщ.40мм) | | m2 | 17,60 |  |  |
| 79 | CF15A К=0,5 | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен) | | m2 | 17,60 |  |  |
| 80 | CF50A | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен ) | | m2 | 17,60 |  |  |
| 81 | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен) | | m2 | 17,60 |  |  |
| 82 | CN09A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен) | | m2 | 17,60 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Finisare interioara.Нol 14,6m2** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.8. Рlatforma** | |  |  |  |  |
| 83 | RpCB18F | | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка асф/бетонного покрытия ) | | m3 | 3,00 |  |  |
| 84 | TsA02D | | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | | m3 | 10,00 |  |  |
| 85 | TRI1AAO4C3 | | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | | t | 20,00 |  |  |
| 86 | TsI50G | | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км) | | t | 20,00 |  |  |
| 87 | CG32B | | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) | | m3 | 5,30 |  |  |
| 88 | CA02C01 | | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетонаВ15) | | m3 | 8,00 |  |  |
| 89 | CC01D | | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Ар-ра AII d10) | | kg | 460,00 |  |  |
| 90 | CB01A | | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | | m2 | 30,00 |  |  |
| 91 | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.20мм) | | m2 | 55,00 |  |  |
| 92 | CG01A1 К=2 | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga / scade | | m2 | -55,00 |  |  |
| 93 | CG17D | | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство покрытие пандуса из керамич. плитки на клею) | | m2 | 55,00 |  |  |
| 94 | CH06A | | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень на опорах, (inox h=900mm) | | m | 20,00 |  |  |
| 95 | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверей) | | m2 | 6,00 |  |  |
| 96 | CK21D | | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь наружная) | | m2 | 6,00 |  |  |
| 97 | CN54A | | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка откосов - бетоноконтакт) | | m2 | 6,00 |  |  |
| 98 | RpCJ12A | | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка откосов) | | m2 | 6,00 |  |  |
| 99 | CK18C | | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка аллюминевых уголков обрамления) | | m | 19,00 |  |  |
| 100 | CF50A | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание откосов) | | m2 | 6,00 |  |  |
| 101 | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов) | | m2 | 20,00 |  |  |
| 102 | CN09A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска откосов) | | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Рlatforma** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Lucrari de reparatie** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | **Total deviz oferta:** |  |  |  |  |
|  | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Reparația capitală a grupurilor sanitare in Gimnaziului «A. I. Cuza»,**  **str.Cahul, nr. 46 din mun.Bălți** |  |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cantităților de lucrări № 12.D/16-2-2**

**(Deviz ofertă: № 12.D/16-2-2)**

***Rețele interioare de apa și canalizare***

|  |
| --- |
| **Valoarea ofertei** |

Data:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **1. Retele interioare de apa si canalizare** | |  |  |  |  |
|  |  | | **1.1. Lucrari de demontarea obiecte sanitare** | |  |  |  |  |
| 1 | RpSB01C | | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Демонтаж труб канал. чугуна Д100 | | m | 6,00 |  |  |
| 2 | RpSB01A | | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Демонтаж труб канализ. чугуна Д50 | | m | 11,00 |  |  |
| 3 | RpSA03B | | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2") | | m | 26,00 |  |  |
| 4 | RpSC05A | | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Демонтаж умывальников) | | buc | 6,00 |  |  |
| 5 | RpSD01A | | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана ) | | buc | 6,00 |  |  |
| 6 | RpSB05C | | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Разборка полового трапа , диаметр 100 мм) | | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpSC06A | | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Демонтаж унитаза) | | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Lucrari dem. obiecte sanitare** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.2. Sistema B1** | |  |  |  |  |
| 8 | IC35B | | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diam. exterior 20 mm (Tub PP-R D20) | | m | 28,00 |  |  |
| 9 | IC35C | | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тub PP-R,D-25) | | m | 5,00 |  |  |
| 10 | IC36D | | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Тub PP-R, D40) | | m | 10,00 |  |  |
| 11 | IC37D | | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm( Муфта комб. с вн.резьбой Д40х1 1/4") | | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | IC38A | | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Тройник PP-R, D20) | | buc | 11,00 |  |  |
| 13 | IC38B | | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior 25,0 mm (Тройник PP-R D25) | | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | IC38C | | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник PP-R, Д40x20x40) | | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | IC38C | | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник PP-R, Д40x25x40) | | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | IC38B | | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R, Д25х20х25 ) | | buc | 6,00 |  |  |
| 17 | IC38B | | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта PP-R, Д25х20 ) | | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | IC38A | | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Угол PP-R,D20 90\* | | buc | 28,00 |  |  |
| 19 | SD07A | | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый с рычаж.ручкой 1/2") | | buc | 12,00 |  |  |
| 20 | SD07B | | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый с рычаж.ручкой 3/4") | | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | SA38E | | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 1 1/2 ") | | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | SA38C | | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Пластиковые крепл. труб, диам. 1") | | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | SA38B | | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ") | | buc | 42,00 |  |  |
| 24 | RpCU05E | | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime (Пробивка отверстий) | | buc | 3,00 |  |  |
| 25 | SA34C | | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"(Установка гильз при проходе через стену,Д57) | | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | SF01C | | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm(Гидравлическое испытание трубопроводов) | | m | 43,00 |  |  |
| 27 | SF02C | | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проверка функционирования водопровода) | | 10 m | 4,30 |  |  |
| 28 | SF05C | | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка трубопроводов) | | m | 43,00 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Sistema B1** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.3. Sistema K1** | |  |  |  |  |
| 29 | SB08E | | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Труба канализационная полипропиленовая,Ф110) | | m | 18,00 |  |  |
| 30 | SB08C | | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Труба канал полипропилен Ф50 | | m | 12,00 |  |  |
| 31 | SF04A | | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusive (Проверка функционирования канал) | | 10 m | 3,00 |  |  |
| 32 | SB11C | | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Крестовина ПП Д100х50х50) | | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | SB09C | | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод ПП\*45,Ф50) | | buc | 8,00 |  |  |
| 34 | SB09C | | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод ПП\*90,Ф50) | | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | SB09E | | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод ПП\*45,Ф110) | | buc | 5,00 |  |  |
| 36 | SB09E | | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод ПП\*90,Ф110) | | buc | 8,00 |  |  |
| 37 | SB09C | | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП\*90,Ф50х110) | | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | SB09C | | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП\*90,Ф50) | | buc | 15,00 |  |  |
| 39 | SB11C | | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник ПП\*90, Ф110) | | buc | 8,00 |  |  |
| 40 | SB11C | | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Тройник ПП\*45,Ф110) | | buc | 3,00 |  |  |
| 41 | SB09C | | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход ПП,Ф50х110) | | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | SB11C | | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Заглушка ПП,Ф110) | | buc | 3,00 |  |  |
| 43 | SB09C | | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ПП Д50) | | buc | 7,00 |  |  |
| 44 | SB11C | | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Ревизия ПП,Ф110) | | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | SB28A | | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропилен 50 мм | | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | SC08A | | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, чаша Генуя в ком-те с бачком) | | buc | 5,00 |  |  |
| 47 | SC07A | | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском и смывным бачком | | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | SC09A | | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар керам. с сифоном) | | buc | 3,00 |  |  |
| 49 | SC04A | | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамич с сифоном) | | buc | 9,00 |  |  |
| 50 | SD01A | | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Смеситель вертикальный для умывальника) | | buc | 9,00 |  |  |
| 51 | SD01A | | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Поливочный кран) | | buc | 2,00 |  |  |
| 52 | SA38I | | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Крепления для труб Ф110) | | buc | 9,00 |  |  |
| 53 | RpCU05E | | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime (Пробивка отверстий) | | buc | 3,00 |  |  |
| 54 | SA34H | | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" (Установка гильз при проходе через стены, Ф125) | | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Sistema K1** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Retelele de apa si canalizare** | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Incluziv salariu** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | **Total deviz ofertă:** |  |  |  |  |
|  | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Reparația capitală a grupurilor sanitare in Gimnaziului «A. I. Cuza»,**  **str.Cahul, nr. 46 din mun.Bălți** |  |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cantităților de lucrări № 12.D/16-2-3**

**(Deviz ofertă: № 12.D/16-2-3)**

***Lucrări de eletromontaj***

|  |
| --- |
| **Valoarea ofertei** |

Data:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **1. Lucгari de constructie** | |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Устройство отверстий под выключатели и розетки для ответвительных коробок и гильз) | | buc | 27,00 |  |  |
| 2 | SA34A | | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Установка гильз при переходе через стену) | | buc | 6,00 |  |  |
| 3 | RpEJ08A | | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см ) | | m | 105,00 |  |  |
| 4 | RpCU07D | | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штраб) | | m | 105,00 |  |  |
| 5 | RpEF23B | | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люмин. светильников различного типа) | | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | RpEC16A | | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки и выключателей, скрытого) | | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | Total | | lei |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociale si medicale | | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | | Transport | | % |  |  |  |
|  |  | | TOTAL | |  |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de regie | | % |  |  |  |
|  |  | | TOTAL | |  |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucгari de constructie** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **2. Lucrari de montarea utilajului** | |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Шит распред.. (ЩР) мет ЩРв-8з-0) | | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47,I<25) | | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | RpEE15A | | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N(Автоматический выключ. дифференциальный АД12) | | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-593-6 | | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa(Светильник с лампой накаливания 60 Вт,НПО2-1\*60) | | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 11 | 08-03-593-6 | | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa(Светильник с лампой накаливания 60 Вт,С360) | | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 12 | 08-03-591-2 | | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Выключатель для скрытой проводки, одноклавишный) | | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 | | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д16) | | 100 m | 0,81 |  |  |
| 14 | 08-02-396-5 | | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m(Кабель-канал 15\*10мм ) | | 100 m | 0,24 |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 | | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) | | 100 m | 1,00 |  |  |
| 16 | IB09A | | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Монтаж электрополотенце мощн.1,2кВт) | | buc | 3,00 |  |  |
| 17 | Pret de piata | | Стоимость материалов неучтенных ценником | |  |  |  |  |
| 18 | Pret de piata | | Светильник с лампой накаливания НПО2-1\*60 | | buc | 5,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata | | Светильник с лампой накаливания ,настенный 60Вт С360 | | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata | | Лампа накаливания 60 Вт Б230-60 | | buc | 7,00 |  |  |
| 21 | Pret de piata | | Выключатель, одно направление 6А | | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | Pret de piata | | Коробка разветвительная | | buc | 11,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata | | Коробка установочная | | buc | 5,00 |  |  |
| 24 | Pret de piata | | Кабель 3\*1,5 ВВГнг | | m | 55,00 |  |  |
| 25 | Pret de piata | | Кабель 3\*2,5 ВВГнг | | m | 20,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata | | Кабель 3\*4,0 ВВГн | | m | 25,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata | | Труба ПВХ Д16 | | m | 81,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata | | Кабель-канал пластиковый 15\*10мм | | m | 24,00 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | Total | | lei |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociale si medicale | | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | | Transport | | % |  |  |  |
|  |  | | TOTAL | |  |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de regie | | % |  |  |  |
|  |  | | TOTAL | |  |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu | | % |  |  |  |
|  |  |  | **Total Lucrari de montarea utilajului** | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **3. Utilaj** | |  |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | | Щит распределительный на 8модулей ЩРв -8з-0 | | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata | | Выключатель нагрузки 20А, ВН32-3Р-20А | | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret de piata | | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В3А | | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret de piata | | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-С25А | | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata | | Автоматический выключатель дифференциальный АД12М-2Р-20А-10мА | | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret de piata | | Злектрополотенцесушитель мощн.1,2кВт | | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | Total | | lei |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de depozit | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Utilaj** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | **Total deviz ofertă:** |  |  |  |  |
|  | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Reparația capitală a grupurilor sanitare in Gimnaziului «A. I. Cuza»,**  **str.Cahul, nr. 46 din mun.Bălți** |  |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cantităților de lucrări № 12.D/16-2-4**

**(Deviz ofertă: № 12.D/16-2-4)**

***Lucrări de încălzire și ventilare***

|  |
| --- |
| **Valoarea ofertei** |

Data:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **1.1. Lucrari de incalzire** | |  |  |  |  |
| 1 | IC11A | | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava otel d15x2.8 mm) | | m | 10,20 |  |  |
| 2 | ID02A | | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diam. nominal de 3/8" -1/2" (д15) | | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | ID02A | | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, diametrul nominal 3/8" -1/2" (Сгон в сборе д15) | | buc | 6,00 |  |  |
| 4 | ID04A | | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д15) | | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | IB01A | | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Radiator TERMOЗ 350/160) | | m2 | 6,60 |  |  |
| 6 | IE03A | | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"(Испытание на герметичность) | | m | 400,00 |  |  |
| 7 | IE03B | | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"(Испытание) | | m | 400,00 |  |  |
| 8 | IzJ09B | | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска радиаторов и труб отопл.) | | m2 | 8,23 |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucrari de incalzire** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **1.2. Lucrari de ventilare** | |  |  |  |  |
| 9 | RpVA01E | | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцик.стали толщиной 0,5 мм, периметром круглого сечения 200 мм) | | m2 | 2,26 |  |  |
| 10 | RpVA01A | | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинк.стали толщиной 0,5мм, периметром прямоугольного сечен. 200х200 мм) | | m2 | 3,36 |  |  |
| 11 | RpVA01A | | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинк.стали толщиной 0,55мм, периметром прямоугольного сечен. 200х150 мм) | | m2 | 1,40 |  |  |
| 12 | CL20A | | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка RAG 150х100) | | buc | 7,00 |  |  |
| 13 | CL20A | | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка МВ430/2) | | buc | 3,00 |  |  |
| 14 | CL20A | | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка МВ3530/2) | | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | RpVA01A | | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Тройник воздуховода из оцинк.стали толщиной 0,5мм, периметром прямоугольного сеч. 200х200 на 150х100 мм -2шт.) | | m2 | 1,20 |  |  |
| 16 | RpVA01A | | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Тройник воздуховода из оцинк.стали толщиной 0,5мм, периметром прямоугольного сечен. 200х150 на 150х100 мм -2шт.) | | m2 | 1,20 |  |  |
| 17 | CK35A | | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Консоль для крепл.вентилятор 30LT | | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | VB03A | | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Монтаж хомута Д=200мм) | | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucrari de ventilare** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | Total | | lei |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociale si medicale | | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | | Transportarea materialelor | | % |  |  |  |
|  |  | | TOTAL | |  |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de regie | | % |  |  |  |
|  |  | | TOTAL | |  |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu de deviz | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucrari de sanitare** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **2. Montarea utilajul** | |  |  |  |  |
| 19 | VC07A | | Montarea ventilatoarelor axiale,, tip К (Монтаж и подключение вентилятора К) | | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | | Total | | lei |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociale si medicale | | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | | TOTAL | |  |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de regie | | % |  |  |  |
|  |  | | TOTAL | |  |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu de deviz | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Montarea utilajul** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **3. Utilaj** | |  |  |  |  |
| 20 | Pret de piață | | Вентилятор канальный Sistemair тип К200L | | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | Pret de piață | | Быстроразьемный хомут FK200 | | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | | Total | | lei |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de depozit | | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Utilaj** |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |
|  | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.