|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a blocului nr.2a Liceul "L.Blaga" mun. Balti (Nr.Ob.3-16-12)** | Formular Nr.1WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

 **Retele electrice exterioare. (L=20m) (marca REAE)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme si cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură  | Volum  |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructii** |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи. | 100 m3 | 0,084 |
|  2 | TsD02D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером | 100 m3 | 0,084 |
|   |  | **Capitolul 2. Lucrari de montare** |  |  |
| 3 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,200 |
|  4 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,200 |
|  5 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,200 |
|  6 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 2,000 |
|  7 | 3332012-4 | Cablu AАБЛ-1 4х35mm2 (1.715kg/m) | m | 20,000 |
|  8 | 333510004 | Manson terminal ПКВэ-2 4х35 | buc | 2,000 |
|  9 | 33330001 | Caramida | buc | 85,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S.