|  |  |
| --- | --- |
| **Schimbarea geamurilor in Scoala Sportiva nr.1 din mun. Balti** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 07.03-D/17**

**Deviz-oferta № 07.03-D/17**

**Lucrari de reparatii**

(denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de demontare** |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 9Демонтаж деревянных окон и дверей) | m2 | 194,610 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Демонтаж деревяных подоконников) | m | 87,250 |  |  |
| 3 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 1,890 |  |  |
| 4 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,890 |  |  |
| 5 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 1,890 |  |  |
|  |  | **Capitolul 2. Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica** |  |  |  |  |
| 6 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica , deschidere combinata, sticluite termopan S=3.58m2 inclusiv plasa anti tintari) | m2 | 153,940 |  |  |
| 7 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu , bariera termica, sticluire termopan S=5.92m2 inclusiv plasa antitintari ) | m2 | 11,900 |  |  |
| 8 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Pervazuri din aluminiu) | m | 87,250 |  |  |
| 9 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 87,250 |  |  |
|  |  | **Capitolul 3. Usi de aluminiu** |  |  |  |  |
| 10 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu o sticla ) | m2 | 15,970 |  |  |
| 11 | CK21B | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (Vitraj din aluminiu) | m2 | 12,800 |  |  |
|  |  | **Capitolul 4. Lucrari de finisare interioara** |  |  |  |  |
| 12 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Reparatia tocurilor si pervazurilor interioare si exterioare cu mortar de ciment) | m | 285,000 |  |  |
| 13 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Cornier din aluminiu) | m | 285,500 |  |  |
| 14 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 77,000 |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 77,000 |  |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 77,000 |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 77,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 5. Lucrari de finisare exterioara** |  |  |  |  |
| 18 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Reparatia tocurilor si pervazurilor interioare si exterioare cu mortar de ciment) | m | 95,000 |  |  |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 48,000 |  |  |
| 20 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 48,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 8,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit | () |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) | |