**Reparatia capitală a gardului aferent** Formular № 1

 **clădirii școlii internat auxiliare din mun.Bălţi.**

(denumirea obiectului)

 **Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1/2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură  | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **1. Gard \* 360m (sectie 1,5m\*2,5m)** |
| 1 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению) | t | 3,790 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для стоек, средний грунт)  | m3 | 28,310 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой щебеночного основания т.10см уложенный в фундаменты под столбы) | m3 | 2,830 |
| 4 | RpCB13A | Beton simplu clasa Bc 7,5 (100), preparat manual, pe santier pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса В7,5 (100), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в фундаменты под столбы) | m3 | 28,310 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки металлические из профильной трубы 50\*50\*3\*144штук ) | kg | 1 552,000 |
| 6 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel) (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетенной стальной проволочной сетки) "Еврозабор" L2,5m\*H1,5m | m2 | 540,000 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Штыри-Анкер металлические из профильной трубы 15\*15\*2\*576штук ) | kg | 119,400 |
| 8 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)  | t | 1,672 |

 Intocmit: