|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a acoperisului deasupra scenei si reparatia fatadei laterale a Centrului de Cultura si Tineret, situate in mun. Balti str.Decebal, 13-A N11/17** | Formular Nr.1WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme si cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură  | Volum  |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de demolare** |  |  |
| 0 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata | m2 | 125,000 |
|  1 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - grinzi din lemn(suporturi) 50\*50mm | m2 | 125,000 |
|  2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (ruberoid 2...3 str) | m2 | 260,000 |
|  3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata (parapet) | m2 | 50,000 |
|  4 | RpCO56A | Demontarea iluminatoarelor captusite cu tabla zincata. | m2 | 18,500 |
|  5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 41,000 |
|  6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti  | m2 | 55,000 |
|  7 | RpCM33H | Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare (placaj din piatra) | m2 | 55,000 |
|  8 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 8,000 |
|  9 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului de constructie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t | 8,000 |
|  10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t | 8,000 |
|   |  | **Capitolul 2. Lucrari de reparatii** |  |  |
| 11 | IzF18B k=1,25 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (25 mm) | m2 | 260,000 |
|  12 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 260,000 |
|  13 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom 2 straturi)бронированный | m2 | 320,000 |
|  14 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata (parapet) | m2 | 50,000 |
|  15 | CK23C | Iluminatoare din mase plastice (F1 4200\*1100h -4buc) | m2 | 18,500 |
|  16 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (fartuc din tabla zincata) | m | 18,800 |
|  17 | CR03A | Placa de lemn (25\*50), dop din lemn 120\*120\*65 | m3 | 0,150 |
|  18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (diam.200mm) | m | 41,200 |
|  19 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 55,000 |
|  20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 380,000 |
|   |  | **Capitolul 3. Demolare Iluminator** |  |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti  | m2 | 45,000 |
|  22 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 350,000 |
|  23 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 3,000 |
|  24 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului de constructie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t | 3,000 |
|  25 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t | 3,000 |
|   |  | **Capitolul 4. Reparatie Iluminator** |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 45,000 |
|  27 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 45,000 |
|  28 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 81,000 |
|  29 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (шуба) | m2 | 45,000 |
|  30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 18,800 |
|  31 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (diam.110mm) | m | 4,400 |
|  32 | CE23B | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 30 cm | m | 29,400 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S.