|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia salii de muzica din incinta gradinitei cresa nr. 16 Bucuria mun. Balti** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Lucrari de reparatii**

(denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Camera de muzica** |  |  |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Lucrari de demontare** |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 38,880 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 96,570 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,240 |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.2. Lucrari de reparatii** |  |  |  |  |
| 4 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Strat de cheramzit ) | m3 | 15,550 |  |  |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,880 |  |  |
| 6 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 38,880 |  |  |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 38,880 |  |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,880 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,880 |  |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,880 |  |  |
| 11 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 57,870 |  |  |
| 12 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 17,200 |  |  |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,870 |  |  |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,870 |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,870 |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,870 |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,870 |  |  |
| 18 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |  |  |
| 19 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,640 |  |  |
| 20 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu bariera termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv plasa antitintar | m2 | 2,750 |  |  |
| 21 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,200 |  |  |
| 22 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 2,200 |  |  |
| 23 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000 mm, montata pe perete din beton inclusiv carcasa oglinzii din material lemnos | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 2. Camera pentru personal. Camera sanitara** |  |  |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.1. Lucrari de demontare** |  |  |  |  |
| 24 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 20,780 |  |  |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 48,900 |  |  |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,380 |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.2. Lucrari de reparatii** |  |  |  |  |
| 27 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Strat de cheramzit) | m3 | 8,500 |  |  |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,780 |  |  |
| 29 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 12,230 |  |  |
| 30 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 8,550 |  |  |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,780 |  |  |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,780 |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,780 |  |  |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,780 |  |  |
| 35 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 40,910 |  |  |
| 36 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 4,700 |  |  |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,700 |  |  |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 56,770 |  |  |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,770 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,770 |  |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,770 |  |  |
| 42 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,960 |  |  |
| 43 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu bariera termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv plasa antitintar | m2 | 1,380 |  |  |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,100 |  |  |
| 45 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,100 |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.3. Lucrari snitare** |  |  |  |  |
| 46 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,000 |  |  |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |  |  |
| 48 | SA16A | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |  |  |
| 49 | SA16B | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 20,000 |  |  |
| 50 | SA16C | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 4,000 |  |  |
| 51 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |  |  |
| 54 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 2,000 |  |  |
| 55 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 28,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 3. Lucrari de reparatie coridor. Incaperi auxiliare.** |  |  |  |  |
|  |  | **Capitolul 3.1. Lucrari de demontare** |  |  |  |  |
| 57 | RpCL22C | Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate | m | 12,000 |  |  |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 24,000 |  |  |
| 59 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,640 |  |  |
| 60 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment | m2 | 14,200 |  |  |
|  |  | **Capitolul 3.2. Lucrari de reparatii** |  |  |  |  |
| 61 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 12,000 |  |  |
| 62 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 2,800 |  |  |
| 63 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Strat de cheramzit) | m3 | 1,120 |  |  |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,810 |  |  |
| 65 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 12,830 |  |  |
| 66 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 6,080 |  |  |
| 67 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,830 |  |  |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,830 |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,830 |  |  |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,830 |  |  |
| 71 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 38,200 |  |  |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,200 |  |  |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,200 |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,200 |  |  |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,200 |  |  |
| 76 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,640 |  |  |
| 77 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrarea in subsol si gradinita) | m2 | 6,000 |  |  |
| 78 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 40,500 |  |  |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,500 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,830 |  |  |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,830 |  |  |
| 82 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada gata confectionata din teava de otel D32 inclusiv toate elementele necesare. | kg | 75,000 |  |  |
| 83 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 8,200 |  |  |
|  |  | **Capitolul 4. Lucrari de reparatii electricitate** |  |  |  |  |
| 84 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,000 |  |  |
| 85 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 30,000 |  |  |
| 86 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp Cablu ВВГ нг 3\*1,5 | m | 160,000 |  |  |
| 87 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp Cablu BBГ нг 3\*2,5 | m | 50,000 |  |  |
| 88 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 8,000 |  |  |
| 89 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 14,000 |  |  |
| 90 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate сcantitatea de lampi in corp pina la 4 inclusiv | buc | 7,000 |  |  |
| 91 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate сcantitatea de lampi in corp pina la 2 inclusiv | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 5. Lucrari de schimbare a geamurilor** |  |  |  |  |
| 92 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 9,360 |  |  |
| 93 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu bariera termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv plasa antitintar | m2 | 9,360 |  |  |
| 94 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 6,800 |  |  |
| 95 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,000 |  |  |
| 96 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,890 |  |  |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,890 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 8,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli deregie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit | () |
| (funcţia, semnătura) | |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) | |