|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia сapitala a sistemelor ingeneresti din subsol scolii primare nr. 21 '' S. Vangheli'' din mun. Belti (35/3-18-1-RAC.S)** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Водопровод холодный B1.** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1.1. Водомерный узел в составе:** |  |  |
| 1 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50 mm (Водомер комбинированный SW-K ф50)-(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc | 1,00 |
| 2 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Обратный клапан ф50)''Antoval-Gaz-Service) | buc | 1,00 |
| 3 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр ф50мм)--Antoval-Gaz -Service | buc | 1,00 |
| 4 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Патрубок стальной ф50 L=400) | buc | 1,00 |
| 5 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Монтаж манометра MП 4-у)-(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc | 1,00 |
| 6 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для манометра) | buc | 2,00 |
| 7 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран трехходовой для манометра) | buc | 1,00 |
|  |  | **Capitolul 1.1.2. Трубопроводы и арматура.** |  |  |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Заслонка поворотная SILAХ ф 50) (УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc | 1,00 |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка клиновая чуг. c обрезн. клином ф65мм) | buc | 1,00 |
| 10 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф15мм) | buc | 20,00 |
| 11 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф20мм) | buc | 6,00 |
| 12 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25мм) | buc | 6,00 |
| 13 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль запорный муфтовый ф32мм) | buc | 4,00 |
| 14 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиль запорный муфтовый ф50мм) | buc | 7,00 |
| 15 | SA03Н | Муфта переходная из ковкого чугуна ф80x50 (Tehnotitan) | buc | 2,00 |
| 16 | SA03D | Муфта переходная из ковкого чугуна ф32x50 (Tehnotitan) | buc | 20,00 |
| 17 | SA03D | Муфта переходная из ковкого чугуна ф32x20 (Tehnotitan) | buc | 20,00 |
| 18 | SA03B | Муфта переходная из ковкого чугуна ф20x15 (Tehnotitan) | buc | 15,00 |
| 19 | SA03B | Колено из ковкого чугуна ф65 (Tehnotitan) | buc | 4,00 |
| 20 | SA03F | Тройник из ковкого чугуна ф50x32(Tehnotitan) | buc | 8,00 |
| 21 | SA03F | Тройник из ковкого чугуна ф50x25 (Tehnotitan) | buc | 4,00 |
| 22 | SA03D | Тройник из ковкого чугуна ф 32x20 (Tehnotitan) | buc | 3,00 |
| 23 | SA03D | Тройник из ковкого чугуна ф 32x15 (Tehnotitan) | buc | 4,00 |
| 24 | SA03F | Тройник из ковкого чугуна ф50 (Tehnotitan) | buc | 11,00 |
| 25 | SA03F | Угольник из ковкого чугуна ф50 (Tehnotitan) | buc | 12,00 |
| 26 | SA03H | Угольник из ковкого чугуна ф80 (Tehnotitan) | buc | 6,00 |
| 27 | SA03H | Угольник из ковкого чугуна ф65 (Tehnotitan) | buc | 2,00 |
| 28 | SA03D | Угольник из ковкого чугуна ф32 (Tehnotitan) | buc | 14,00 |
| 29 | SA03C | Угольник из ковкого чугуна ф25 (Tehnotitan) | buc | 4,00 |
| 30 | SA03C | Угольник из ковкого чугуна ф20 (Tehnotitan) | buc | 8,00 |
| 31 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной 80x65) | buc | 2,00 |
| 32 | SA20A | Угольник полипр. ф20 | buc | 170,00 |
| 33 | SA20A | Муфта переходная сталь-полиэтилен . ф15x20 | buc | 20,00 |
| 34 | SA21В | Тройник полипропиленовый c переходом ф20x25 | m | 4,00 |
| 35 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропиленовые трубы )  Ф 20x2,1''Uniplast'' | m | 110,00 |
| 36 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm(полипропиленовые трубы ) ф- 25\*2,3мм | m | 10,00 |
| 37 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,20 |
| 38 | SA02A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1/2" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф15мм) (Instal.CO) | m | 10,00 |
| 39 | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф20мм) | m | 30,00 |
| 40 | SA02C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф25мм) | m | 60,00 |
| 41 | SA02D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф32мм) | m | 70,00 |
| 42 | SA02D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф50мм) | m | 80,00 |
| 43 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2"(Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф65мм) | m | 15,00 |
| 44 | SA03I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4"(Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф80мм) | m | 40,00 |
| 45 | IzF14A | Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez (маты минераловатные Heralam-LAM 040 ламинированные алюминиевой фольгой) | m2 | 100,00 |
| 46 | Pret di piata | Mаты минераловатные Нeralam-lam 040 ламинированные алюминиевой фольгой.(стоимость) | m2 | 100,00 |
| 47 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Tuburi Armflex pentru tevi ф20) | m | 110,00 |
| 48 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm (Tuburi de izolate Armflex pentru tevi ф25) | m | 10,00 |
| 49 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 50 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 2,00 |
| 51 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Meталл для крепления) | kg | 15,00 |
| 52 | SA33D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2"(Гильзы PE ф50мм L=,03м) (через перекрытия) | buc | 21,00 |
|  |  | **Capitolul 1.2. Канализация.** |  |  |
| 53 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Жиромаслоуловитель под мойку СЖ 05/40)--(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc | 1,00 |
| 54 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой 100 мм) | buc | 1,00 |
| 55 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Ревизия полипропиленовая труб Ф110) (Uniplast) | buc | 6,00 |
| 56 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( (Заглушка полипропиленовая Ф50) | buc | 1,00 |
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Заглушка полипропиленовая труб Ф100) (Uniplast) | buc | 18,00 |
| 58 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Отвод ПП 45\* Ф100) | buc | 1,00 |
| 59 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод ПП 45\* Ф50) | buc | 8,00 |
| 60 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход из полипр. труб Ф50x100) | buc | 1,00 |
| 61 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП Ф50) | buc | 2,00 |
| 62 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Tройник полипропиленовый Ф110) | buc | 21,00 |
| 63 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Tройник полипропиленовый косой Ф50x100) | buc | 5,00 |
| 64 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (полипропилен)(''Uniplast'' | m | 30,00 |
| 65 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (полипропилен) | m | 190,00 |
| 66 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 22,00 |
| 67 | SB01C | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm(Тр-д из чугунных труб ф100мм) (от кухни) | m | 10,00 |
| 68 | SB01C | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тр-д из чугунных труб ф100мм)(то же выпуск в земле h=1,2м) | m | 50,00 |
| 69 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Хомут противопожарный- ф100мм-Romstal т.74-33-69) | buc | 8,00 |
| 70 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Meталл для крепления) | kg | 20,00 |
| 71 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Устройство коробов на стояках канализации 2-го этажа 250x250x300) | m2 | 1,29 |
| 72 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка отверстий 200x200 в перекрытиях) | buc | 8,00 |
| 73 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка отверстий 150x150 в перекрытиях) | buc | 12,00 |
| 74 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий 300x300 в стенах техподполья) | buc | 8,00 |
| 75 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором ) | buc | 28,00 |
| 76 | RpAcH12A | Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m (Очистка кан. колодцев ф1000 h=1,2м) | m3 | 0,20 |
|  |  | **Capitolul 1.3. Восстановление горловин канализ. колодцев:-2шт** |  |  |
| 77 | AcE07Dк=0,6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Демонтаж cущ. люков) | buc | 2,00 |
| 78 | AcE13A К=0,6 к з-те | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Демонтаж горловин -(кольца КЦ0-1-2шт, демонтаж плит перекрытий КЦП10-1-1-2шт) | m3 | 0,24 |
| 79 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин наращиванием их до проектной отметки ж/б кольцами- КЦ0-1-монтаж плит перекрытий КЦП10-1-1)-(НОВЫМИ) | m3 | 0,24 |
| 80 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦП10-1-1) | put | 2,00 |
| 81 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | put | 2,00 |
| 82 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды) | m3 | 0,06 |
| 83 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков) | buc | 2,00 |
| 84 | RpAcH18A | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 200-400 mm (Прочистка трубопроводов наружной сети ф150мм) | m | 190,00 |
|  |  | **Capitolul 1.4. Земляные работы на выпусках.** |  |  |
| 85 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 36,00 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 36,50 |
| 87 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 36,50 |
|  |  | **Capitolul 1.5. Разборка и восстановление а/б покрытия.** |  |  |
| 88 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном и бетонном покрытии) | m | 48,00 |
| 89 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) | m3 | 1,68 |
| 90 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,04 |
| 91 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонноое покрытие дороги) | m3 | 2,40 |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 4,32 |
| 93 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 24,00 |
| 94 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 24,00 |
|  |  | **Capitolul 1.6. Вывоз мусора.** |  |  |
| 95 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,04 |
| 96 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 7,16 |
|  |  | **Capitolul 1.7. Упоры-(V=0,02м3)-8 шт** |  |  |
| 97 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,16 |
|  |  | **Capitolul 1.8. Демонтаж** |  |  |
| 98 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм ) | m | 60,00 |
| 99 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм ) | m | 130,00 |
| 100 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")( ф50) | m | 80,00 |
| 101 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 2 1/2"-4") (ф80) | m | 30,00 |
| 102 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")(ф40-ф25) | m | 50,00 |
| 103 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр ф20, ф15") | m | 70,00 |
| 104 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 2 1/2"-4")(ф100) | m | 90,00 |
| 105 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, диаметр 50 мм) | m | 10,00 |
| 106 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, 110 мм ) | m | 30,00 |
| 107 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка труб от разборки на а-с) | t | 7,16 |
| 108 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 7,16 |
|  |  | **Capitolul 2. Монтажные работы** |  |  |
| 109 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50 mm (Водомер комбинированный SW-K ф50 | buc | 1,00 |
| 110 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Монтаж манометра MП 4-у) | buc | 1,00 |
| 111 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Заслонка поворотная SILAХ ф 50) | buc | 1,00 |
| 112 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Жиромаслоуловитель под мойку СЖ 05/40) | buc | 1,00 |
|  |  | **Capitolul 3. Оборудование.** |  |  |
| 113 | SE58B | Водомер комбинированный SW-K ф50 (Romstal тел.42-18-21) | buc | 1,00 |
| 114 | Pret de piata | Mанометр MП 4-у | buc | 1,00 |
| 115 | Pret de piata | Заслонка поворотная SILAХ ф 50 (Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 116 | SC06A | Жиромаслоуловитель под мойку СЖ 05/40 | buc | 1,00 |
|  |  | **Capitolul 4. ПРИМЕЧАНИЕ: Количество пригодных для последующего использования материалов, полученных от разборки и демонтажа, определяется на месте и оформляется актом в установленном порядке за подписью заказчика и подрядчика)** |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.