**Caiet de sarcini**

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

 Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 mun. Bălți

 (localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei: **”Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocurilor locative (cartier) a str.Șt. cel Mare,8/3 și str.1Mai,9 ”B””.**

4. Cod CPV: 45233142-6

 Lista cu cantitățile de lucrări:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1. Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocurilor locative (cartier) a str.Șt. cel Mare,8/3 și str.1Mai,9 ”B”.** |  |  |
|  |  | **1.1. Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocului locativ din str.1Mai,9 ”B”: drumul-1181,00м2, trotuarul-71,0 м2).**  |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж бет.бордюров,асф/бетона ) | m3 | 16,20 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строит.мусора) | t | 30,00 |
| 3 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора) | t | 30,00 |
| 4 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (подсыпка щебня под поребрик и ямы) | m3 | 7,50 |
| 5 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Монтаж ж/б бордюров 81 шт. -новые) | m | 81,00 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Монтаж ж/б поребриков -новые) | m | 51,00 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,05 |
| 8 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное ,Н=4м-тротуар и подьезды) | m2 | 71,00 |
| 9 | DI81A | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm  | m2 | 90,00 |
| 10 | DC04B К=0,125(1/8) | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 22,10 |
| 11 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж асф/бетона ) | m3 | 5,13 |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строит.мусора) | t | 11,50 |
| 13 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора) | t | 11,50 |
| 14 | RpAr18A | Purjarea sectoarelor supuse reparatiei pentru aplicarea compozitiilor de consolidare si impregnare la reparatia placilor din beton cu un grad redus de exfoliere ale pistelor de decolare-aterizare (PDA)-(продувка поверхности дороги от грязи и пыли) | m2 | 1 181,00 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,71 |
| 16 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ) | t | 85,00 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,71 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное,Н=4см - дорога) | m2 | 1 181,00 |
| 19 | RpDB38A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Разборка бетона на ливнеприемнике-5шт.) | m3 | 1,50 |
| 20 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка асфальтобетона компрессором) | m3 | 1,00 |
| 21 | RpAcF10B | Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (Демонтаж канализ.решетки с обрамлением) | buc | 5,00 |
| 22 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Бетонирование люков-1 шт) | m3 | 2,00 |
| 23 | RpAcF10B | Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (Монтаж канализ.решетки с обрамлением- ранее демонтируемый) | buc | 5,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **2.Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocurilor locative (cartier) a str.Șt. cel Mare,8/3 și str.1Mai,9 ”B”.****2.1. Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocului locativ din str.Șt. cel Mare (drumul- 396,0м2).** |  |  |
| 24 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж бет.бордюров,асф/бетона ) | m3 | 3,00 |
| 25 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строит.мусора) | t | 5,00 |
| 26 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора) | t | 5,00 |
| 27 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (подсыпка щебня под поребрик и ямы) | m3 | 4,00 |
| 28 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Монтаж ж/б бордюров 13 шт. -новые) | m | 13,00 |
| 29 | DI81A | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm  | m2 | 20,00 |
| 30 | DC04B К=0,125(1/8) | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 11,50 |
| 31 | RpAr18A | Purjarea sectoarelor supuse reparatiei pentru aplicarea compozitiilor de consolidare si impregnare la reparatia placilor din beton cu un grad redus de exfoliere ale pistelor de decolare-aterizare (PDA)-(продувка поверхности дороги от грязи и пыли) | m2 | 396,00 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,24 |
| 33 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ) | t | 28,50 |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,24 |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное,Н=4см - дорога) | m2 | 396,00 |

|  |
| --- |
|  |