Reparatia capitala a sistemelor inginiresti din subsol scolii primare nr.21 "S.Vangheli",din mun.Balti(35/3-1-1-IV)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitatile de lucrari № 
Scoala .Incalzire

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Incalzire
			
		Capitolul 1.1. Lucrari tehnice sanitare
			
1	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.2mm
	m	10,00	
 2	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2mm
	m	55,00	
 3	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm
	m	240,00	
 4	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x3,0mm
	m	35,00	
 5	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de57x3mm
	m	85,00	
 6	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  76 x 3,0 mm
	m	100,00	
 7	IC12D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  89 x 3,5 mm
	m	110,00	
 8	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	65,00	
 9	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  
	m	275,00	
 10	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	295,00	
 11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(15кч18п2 d20mm)
	buc	4,00	
 12	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(15кч18п2 d32mm)
	buc	10,00	
 13	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(15кч18п2 d50mm)
	buc	4,00	
 14	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	114,00	
 15	AcA25A
	Тройник стальной d32/d32/d32
	buc	8,00	
 16	AcA25A
	Тройник стальной d40/d40/d40
	buc	4,00	
 17	AcA25A
	Тройник стальной d50/d50/d50
	buc	12,00	
 18	AcA25A
	Тройник стальной d70/d70/d70
	buc	4,00	
 19	AcA25A
	Тройник стальной d80/d80/d80
	buc	6,00	
 20	AcA25A
	Переход стальной d80х32
	buc	6,00	
 21	AcA25A
	Переход стальной d80х70
	buc	2,00	
 22	AcA25A
	Переход стальной d70х32
	buc	2,00	
 23	AcA25A
	Переход стальной d70х50
	buc	2,00	
 24	AcA25A
	Переход стальной d50х20
	buc	6,00	
 25	AcA25A
	Переход стальной d50х40
	buc	2,00	
 26	AcA25A
	Переход стальной d50х32
	buc	6,00	
 27	AcA25A
	Переход стальной d40х32
	buc	6,00	
 28	AcA25A
	Отвод стальной d15
	buc	2,00	
 29	AcA25A
	Отвод стальной d20
	buc	6,00	
 30	AcA25A
	Отвод стальной d32
	buc	20,00	
 31	AcA25A
	Отвод стальной d50
	buc	6,00	
 32	AcA25A
	Отвод стальной d70
	buc	4,00	
 33	AcA25A
	Отвод стальной d80
	buc	10,00	
 34	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	90,00	
 35	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Уголок 32х32х4)
	kg	30,00	
 36	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Сталь круглая d12)
	kg	20,00	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructii
			
37	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	108,00	
 38	IzH04A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv 
	m2	274,40	
 39	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm 
	m2	274,40	
 		Capitolul 1.3. Узел ввода
			
40	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm 15с27нж1
	buc	2,00	
 41	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)
	buc	2,00	
 42	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Спускной вентиль)
	buc	2,00	
 43	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda  (Термометр технический  TTЖ П №3 240гр.66)
	buc	2,00	
 44	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control   ( Манометр МП4-У 0-1 мПа )
	buc	2,00	
 45	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладная для термометра ЗКЧ)
	buc	2,00	
 46	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладная для манометра ЗКЧ)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.4. Демонтаж
			
47	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" 
	m	650,00	
 48	TRI1AA06C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3-Погрузка 
	t	3,25	
 49	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	3,25	

					
 50	
	Примечание: Количество пригодных для последующего использования материалов полученных от разборки и демонтажа определяется на месте и оформляется актом в установленном порядке за подписью заказчика и подрядчика.

						

	
Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.