**Caiet de sarcini**

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

 Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 mun. Bălți

 (localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei: **”** **Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocurilor locative (cartier) a str.Suceava,17-19”.**

4. Cod CPV: 45233142-6

 Lista cu cantitățile de lucrări:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1. Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocurilor locative (cartier) a str.Suceava,17-19.** |  |  |
|  |  | **1.1. Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocului locativ din str.Suceava,19: drumul-309,6м2(Н-4см).**   |  |  |
| 1 | DC04B К=0,125(1/8) | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Нарезка швов-Асфальторез LUX-450) | m | 12,00 |
| 2 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Грейдирование и планировка) | 100 m3 | 0,35 |
| 3 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (подсыпка щебня под ямы) | m3 | 40,00 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,19 |
| 5 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ) | t | 22,30 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,19 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное,Н=4см - дорога) | m2 | 309,60 |
| 8 | RpDB38A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Разборка бетона на ливнеприемнике-1шт.) | m3 | 0,30 |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка асфальтобетона компрессором) | m3 | 0,20 |
| 10 | RpAcF10B | Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (Демонтаж канализ.решетки с обрамлением) | buc | 1,00 |
| 11 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Бетонирование люков-1 шт) | m3 | 0,40 |
| 12 | RpAcF10B | Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (Монтаж канализ.решетки с обрамлением- ранее демонтируемый) | buc | 1,00 |
|  |  | **2. Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocurilor locative (cartier) a str.Suceava,17-19.****2.1. Reparația capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocului locativ din str.Suceava,17: drumul--581,0м2(Н-4см)** |  |  |
| 13 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строит.мусора) | t | 5,80 |
| 14 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора) | t | 5,80 |
| 15 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (подсыпка щебня под ямы) | m3 | 28,50 |
| 16 | Расчет(февр2017) | Компрессор ПКСД-5,25- продувка поверхности дороги от грязи и пыли | м/час | 4,00 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,35 |
| 18 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ) | t | 41,83 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,35 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное,Н=4см - дорога) | m2 | 581,00 |

|  |
| --- |
|   |