**Caiet de sarcini**

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

 Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 mun. Bălți

 (localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei: **”Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din str.Ștefan cel Mare, de la str.M.Viteazul pînă la piața Independenței, în dală pentru trotuar** **(partea pară și partea impară a străzilor)”.**

4. Cod CPV: 45233142-9

 Lista cu cantitățile de lucrări:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Lucrări şi cheltuieli, denumirea lor | Unitatea de Măsură | Cantitate conform datelor din proiect, volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** |  | **I. Reparația capital a stratului superior al trotuarului din strada Șt. cel Mare (*partea pară*), (de la strada M.Vitiazul până la piața Independenții –magazinul ELITE ) în dală (pavaj) pentru trotuar.** |  |  |
| 1 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка тротуарной плитка) | m2 | 55,25 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Демонтаж старого асф/бет покрытия тротуара ) | m3 | 69,00 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж старого поребрика) | m3 | 15,40 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строит.мусора в ковш погрузчика) | t | 30,00 |
| 5 | TsC03G11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,85 |
| 6 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора) | t | 168,80 |
| 7 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (подсыпка щебнем основания под тротуар и поребрик) | m3 | 35,00 |
| 8 | TsC03G11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (Погрузка щебня) | 100 m3 | 0,30 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Монтаж ж/б поребриков вокруг деревьев) | m | 138,00 |
| 10 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Монтаж ж/б поребриков вокруг деревьев) | m | 511,00 |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Монтаж тротуарной плитки ,h=3см) | m2 | 1780,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  **II** |  | **II. Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din strada Șt. cel Mare (*partea inpară*), (de la strada M.Vitiazul până la piața Independenții) în dală (pavaj) pentru trotuar.** |  |  |
| 12 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка тротуарной плитка) | m2 | 440,00 |
| 13 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строит.мусора) | t | 35,00 |
| 14 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора) | t | 35,00 |
| 15 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (подсыпка щебнем основания под тротуар) | m3 | 10,00 |
| 16 | TsC03G11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (Погрузка щебня) | 100 m3 | 0,10 |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Монтаж ж/б поребриков вокруг деревьев) | m | 114,00 |
| 18 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Монтаж тротуарной плитки ,h=3см) | m2 | 440,00 |

|  |
| --- |
|  • Cerințe către caracteristica tehnică a pavelei:Pavelă cu h=30mm;Fabricată din ciment, prin metoda de mramură vibropresată pe bază de granit, marca-300, cu mărimea de 100x200 (mm);Partea frontală - șagrin;Palitra de culori: mramură albă-80% și mramură clasică (neagră)-20%  |