**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat DITS mun.Balti**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie** **Primaria mun.Balti (IM DCC CU)**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Termoizolarea peretilor la grădinița de copii Nr.43**

**din str.Suciava 6 mun.Balti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Capitolul1. Demontarea constructiilor** | | |
| 1 | RpCO56C прим k=0,5 | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж минплиты ) | m2 | 276,650 |
| 2 | RpCO56C прим k=0,5 | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж пенополистерольных плит) | m2 | 552,200 |
| 3 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение строй мусора) | t | 8,600 |
| 4 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | t | 8,600 |
| 5 | TsI50G | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 8,600 |
|  |  | **2. Capitolul2. Finisarea ixterioara** | | |
| 6 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами т.100мм 40кг/м3 с обрамлением проемов противопожарной минераловатой т.100мм 135кг/м3, шириной 25 см) Дюбель L=200mm | m2 | 828,850 |
| 7 | CN11A к=0,66 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками цветными в 2 слоя, по существующей окончательной отделке) | m2 | 1 993,740 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия b=0,35м) | m | 223,800 |
| 9 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Металлические самораздвижные леса для фасадных работ) h=8м-4м=4м (1993,7:3=664,57м2) Переустановка | m2 | 664,570 |

Investitor: