|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice (F4.1) | | | | | | | | | |
|  | | |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* | | | | | | | | | | |
| Numărul licitaţiei: | |  | | | | Data: „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | | Alternativa nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Denumirea licitaţiei: | | ***Achiziționarea autoturnului telescopic nou conform necesităților Primăriei mun.Bălți*** | | | | Lot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Pagina: \_\_din \_\_ | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |
| **Cod CPV** | | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | | **Standarde de referinţă** | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | |
|  | | **Bunuri/Servicii:** |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 34142100-5 | | Lotul 1-**Autoturn telescopic nou** |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  | | *Autoturn telescopic nou* |  |  |  | Autovehicul cu platformă pentru a efectua lucrări la înălțime.  Tipul autoturnului - telescopic, cu braț articulat  Înălțimea de lucru - nu mai putin de 30 m,  Distanta de lucru laterala – nu mai putin de 15 m  unghiul de rotire a brațului - 360 grade;  Capacitatea de ridicare a leaganului - de la 300 kg  Dotat cu pompa de urgență manuală.  Echipat cu 2 panouri de control  Sistemul de securitate hidraulica.  Sub-sisteme de sigurante:  pentru a urmări poziția platformei și brațului de ridicare; blocarea leaganului în caz de supragreutate;  urmarirea asupra distantei brațului în raport cu greutatea încărcăturii;  Sistema de comunicarea între leagănul și operatorul platformei  Sasiu:  Norme de poluare: min Euro 4  Capacitatea cilindrică motorului, cm3 – 5000 - 7000  Putere motorului: 230-260 c.p.  Masa totală să nu depăşească 17000 kg  Gabarite (max), mm – 9700x2500x3900  Automobil nou, anul producerii 2017  Perioada de garantie nu mai putin de 24 luni  Perioada de exploatare nu mai putin de 10 ani | | |  | |  | |
|  | | **Total lot 1** |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  | | **TOTAL** |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |