**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria mun. Bălți**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie** **Primaria mun. Bălți**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Extinderea a retelilor de iluminat stradal din mun. Balti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. str. Locomotivelor 3A, 3B** |  |  |
|  |  | **1.1. Lucrari de constructie** |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 2 | 987123 | Pilon b/a CB 9,5 | buc | 2,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED | buc | 5,0000 |
|  |  | **1.2. Lucrari de montare** |  |  |
| 6 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 5,0000 |
| 7 | 120184 | Consola cu un 1 brat | buc | 5,0000 |
| 8 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 0,1180 |
| 9 | 120122 | Conductor SIP-5 2x35 mm2 | m | 118,0000 |
| 10 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 4,0000 |
| 11 | 120124 | Cleme de ancorare PA 1500 | buc | 4,0000 |
| 12 | 389653 | Banda p/u montare F2007 | m | 14,0000 |
| 13 | 389654 | Clama p/u banda A200 | buc | 14,0000 |
| 14 | 1120128 | Clema de sustinere PS -1500 | buc | 1,0000 |
| 15 | 169860 | Suport CS -1500 | buc | 1,0000 |
| 16 | 389652 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/16-150 | buc | 4,0000 |
| 17 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 | buc | 10,0000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1000 |
| 19 | 120136 | Conductor AVVG 3x4 mm2 | m | 10,0000 |
| 20 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,0400 |
| 21 | 38965412 | Curea CSB | buc | 10,0000 |
|  |  | **1.3. Utilaj** |  |  |
| 22 | 120135-1 | Corp de iluminat LED 30 W | buc | 5,0000 |
|  |  | **2. Stefan cel mare 31, 35, 26 marta, 1** |  |  |
|  |  | **2.1. Lucrari de constructie** |  |  |
| 23 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 24 | 987123 | Pilon b/a CB 9,5 | buc | 4,0000 |
| 25 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 26 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 27 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED | buc | 4,0000 |
|  |  | **2.2. Lucrari de montare** |  |  |
| 28 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 4,0000 |
| 29 | 120184 | Consola cu un 1 brat | buc | 4,0000 |
| 30 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 0,1280 |
| 31 | 120122 | Conductor SIP-5 2x35 mm2 | m | 128,0000 |
| 32 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 3,0000 |
| 33 | 120124 | Cleme de ancorare PA 1500 | buc | 3,0000 |
| 34 | 389653 | Banda p/u montare F2007 | m | 16,0000 |
| 35 | 389654 | Clama p/u banda A200 | buc | 16,0000 |
| 36 | 389652 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/16-150 | buc | 4,0000 |
| 37 | 169860 | Suport CS -1500 | buc | 2,0000 |
| 38 | 1120128 | Clema de sustinere PS -1500 | buc | 2,0000 |
| 39 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 | buc | 8,0000 |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0800 |
| 41 | 120136 | Conductor AVVG 3x4 mm2 | m | 8,0000 |
|  |  | **2.3. Utilaj** |  |  |
| 42 | 120135-1 | Corp de iluminat LED 30 W | buc | 4,0000 |
|  |  | **3. str. Stefan cel mare 117-123** |  |  |
|  |  | **3.1. Lucrari de constructie** |  |  |
| 43 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED | buc | 4,0000 |
|  |  | **3.2. Lucrari de montare** |  |  |
| 44 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 4,0000 |
| 45 | 120184 | Consola cu un 1 brat | buc | 4,0000 |
| 46 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 0,1030 |
| 47 | 120122 | Conductor SIP-5 2x35 mm2 | m | 103,0000 |
| 48 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 6,0000 |
| 49 | 120124 | Cleme de ancorare PA 1500 | buc | 6,0000 |
| 50 | 1120128 | Clema de sustinere PS -1500 | buc | 1,0000 |
| 51 | 389653 | Banda p/u montare F2007 | m | 26,0000 |
| 52 | 389654 | Clama p/u banda A200 | buc | 26,0000 |
| 53 | 389652 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/16-150 | buc | 4,0000 |
| 54 | 169860 | Suport CS -1500 | buc | 1,0000 |
| 55 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 | buc | 8,0000 |
| 56 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,8000 |
| 57 | 120136 | Conductor AVVG 3x4 mm2 | m | 8,0000 |
| 58 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,0400 |
| 59 | 38965412 | Curea CSB | buc | 8,0000 |
|  |  | **3.3. Utilaj** |  |  |
| 60 | 120135-1 | Corp de iluminat LED 30 W | buc | 4,0000 |
|  |  | **4. str.Stefan cel mare 162-164** |  |  |
|  |  | **4.1. Lucrari de constructie** |  |  |
| 61 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED | buc | 4,0000 |
|  |  | **4.2. Lucrari de montare** |  |  |
| 62 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 4,0000 |
| 63 | 120184 | Consola cu un 1 brat | buc | 4,0000 |
| 64 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 0,1240 |
| 65 | 120122 | Conductor SIP-5 2x35 mm2 | m | 124,0000 |
| 66 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 6,0000 |
| 67 | 120124 | Cleme de ancorare PA 1500 | buc | 6,0000 |
| 68 | 1120128 | Clema de sustinere PS -1500 | buc | 1,0000 |
| 69 | 389653 | Banda p/u montare F2007 | m | 26,0000 |
| 70 | 389654 | Clama p/u banda A200 | buc | 26,0000 |
| 71 | 389652 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/16-150 | buc | 4,0000 |
| 72 | 169860 | Suport CS -1500 | buc | 1,0000 |
| 73 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 | buc | 8,0000 |
| 74 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0800 |
| 75 | 120136 | Conductor AVVG 3x4 mm2 | m | 8,0000 |
| 76 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,0400 |
| 77 | 38965412 | Curea CSB | buc | 10,0000 |
|  |  | **4.3. Utilaj** |  |  |
| 78 | 120135-1 | Corp de iluminat LED 30 W | buc | 4,0000 |