|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a sistemului de incalzire la LT "M.Lomonosov" din mun.Balti** | Formular Nr.1  WinCmeta2000 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Incalzire. Liceu. Lucralire neincluse din caiet de sarcini.**

(denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 122,00 |  |  |
| 2 | RpCB08B | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri peste 25 cm grosime | buc | 122,00 |  |  |
| 3 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 213,40 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |