|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Liceul Teoretic******„L. Blaga”******Mun. Bălţi******str. Puşkin 69, Tel. 2-33-32*****Cod poştal *3121*** | **LT "Lucian Blaga"** | ***Republica Moldova******Ministerul Educaţiei******culturii și cercetării******D Î T S******Mun. Bălţi*** |

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ**

1. **Твёрдая облицовочная плитка с глазурью для цоколя**

Цвет: красно – коричневый

Поверхность: глазурованная рельефная

Формат: крупный 300\*150 мм

 600\*300 мм

1. **Плитка тротуарная**

Цвет: серый и красный

Формат: 200\*100\*40/45/52 мм

1. **Стальная** **скамейка**

Материалы:

Опоры : сталь с кованными элементами покрыты порошковой полимерной краской: цвет – чёрный

Сиденье и спинка : Брус из хвойных пород древесины – сосна /ель. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком+ 2 слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием.

Цвет: красно – коричневый

Фурнитура: оцинкованная, цвет – серебристый, потайная /скрытая фурнитура.

Технические характеристики:

Габаритные размеры

Высота: 850 мм

Ширина : 528 мм/1150 мм

Длина посадного места : 1800 мм

Скамейка должна иметь дополнительную защиту от раскачивания.

1. **Урны для мусора**

Характеристики: Ширина – 400 мм

 Высота – 550 мм

 Глубина – 400 мм

 Обьём – 40 л

 Вес – 17 кг

Уличная урна для мусора «Элегант» – представляет собой металический каркас облитый со всех сторон деревянным брусом из хвойных пород древесины. В комлект урны входит вместительное съёмное внутреннее ведро, выполненное из оцинковонной стали.

1. **Алюминевая дверь глухая одностворчатая с нажимной гарнитуры:**

Размеры: 900\*2100

Материал: алюминии

Профиль: СИАЛ

Система профиля: КПТ 74

Толщина профиля – 74 мм

Покрытие: полимер

Цвет профиля: белый

Замки и фурнитура: однозапорнный замок, фалевая защёлка и ригель, нажимная гарнитура, цилиндр «ключ в ключ», три петли на створку (2 – составнные «Премиум»), наружное открывание.

1. **Професиональнный пол для спротзала с резиновым покрытием, с разметкой.**

**Директор А.Балан**