|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a blocului nr.II a Liceului "L.Blaga", m.Balti № 3-16-2-0-PG** | WinСмета2000  Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaюile de lucrгri №**

**Deviz-oferta №**

**Amenajarea teritoriului**

(denumirea lucrгri)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Асфальтобетонное покрытие** |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 102,480 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 190,000 |  |  |
| 3 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, к=0,85) | 100 m3 | 1,110 |  |  |
| 4 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км) | t | 233,100 |  |  |
| 5 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 1,110 |  |  |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка толщ.30см) | m3 | 369,600 |  |  |
| 7 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня гранитного толщ.20см, механическое укладывание) | m3 | 246,400 |  |  |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Среднезернистый асфальтобетон толщ.5см, к=1,25) | m2 | 1 232,000 |  |  |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортовых камней БР 300.30.15) | m | 180,000 |  |  |
| 10 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортовых камней БР 100.30.15) | m | 118,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 2. Озеленение** |  |  |  |  |
| 11 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка) | 100m2 | 1,980 |  |  |
| 12 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление) | m2 | 198,000 |  |  |
| 13 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонными травами) | 100m2 | 1,980 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 8,00 % |  |  |  |
|  | Cheltueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  | |