|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice (F4.1) | | | | | | | | | |
|  | |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* | | | | | | | | | | |
| Numărul licitaţiei: |  | | | | | Data: „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | | | Alternativa nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Denumirea licitaţiei: | **Tehnica de calcul, de multiplicare, aparate foto, proiectoare, table interactive** | | | | | Lot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Pagina: \_\_din \_\_ | |
|  |  | | | | | |  | | | |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | | **Standarde de referinţă** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | |
| 30213300-8 | **Calculator** |  |  |  | **Calculator**  Procesor 2 nuclee , 3.3GHz, , process technology 22 nm, eliberarea de căldură nu mai multe de 55 Wt Mainboard, DDR3 2 sloturi, condensatori solizi, DVI, 1xPCIe X16, Gigabit LAN, Cooler up to 95W, RAM 4Gb DDR3-1600, HDD 500Gb SATA3, DVDRW SATA, CASE ATX 450W, 12cm fan, Monitor 21,5” (5ms, 10M:1, 250cd, 1920x1080, DVI, Slim Design), Keyboard , Mouse, Speakers 4Wt., UPS BNT- 600AP | | |  | |  | |
| 38652120-7 | **Proiector** |  |  |  | **Proiector** Tipuri de proiecție- fata, spate, plafon Luminozitate- 2600 ANSI lumeni Lampa -180 W, viata - 3500 ore in modul standard si 5.000 de ore în modul economie Contrast- 2000:1 Zona vizibilă măsurată pe diagonală- 0.76-7.62 m(30 "- 300") Distanța până la ecran-1.2 la 13 metri Raport proiecţie-1.95-2.15 **Calculator diagonală** Corecţie Keystone-± 40° pe verticală; manuală **Matricea** Formatul matricei- 4:3 Matricea-0.55 " DDR DMD Rezoluție matrice- 800 x 600 **Conectorii de interfață** Interfața-De intrare și ieșire VGA (conector 15 - pin D-Sub) , mini-mufă de intrare audio, video compozit in, S-Video, RS232 **Obiectiv** Focus- manual Lens Cap- pe un shoestring **Siguranța** Securitate -Slot pentru Kensington **Alte caracteristici** Nivelul de zgomot al proiectorului-31dB în modul Eco, 34dB în modul standard. Difuzoare încorporate în proiector-7W (mono) Consumul de energie-233W - maxim , 210W - modul de economie, 0,5W - in stand-by Dimensiuni (latime x inaltime x adancime)-310 x247 x95 mm Greutate-2.5 kg Altele- Roata colorată cu 6 segmente. Telecomandă virtuală pentru control la distanță direct de pe PC. | | |  | |  | |
| 30213100-6 | **Notebook** |  |  |  | **Notebook**  15.6" HD (1366x768) LED,  procesor (2.4GHz, 3Mb, 2 nuclee),  4Gb (4Gbx1) DDR3, 500Gb 5400rpm, HD GMA, HDMI, DVD-RW, 4x USB 2.0, Card Reader, 4700 mAh 50 WHrs, Li-Ion Battery. | | |  | |  | |
| 30232110-8 | **Imprimantă** |  |  |  | **Imprimantă**  A4 Mono rezoluție scanare 600x600, 12 pagini/min, capacitatea cartuș/toner-2000 pagini, cartuș fără cip. | | |  | |  | |
| 30213300-8 | **Calculator** |  |  |  | **Calculator**  Desktop PC  Procesor cu 2 nuclee, 3.3GHz, , process technology 22 nm,  Mainboard-Dual DDR3 1600MHz,GbLAN,2\*USB3.0 mATX  Memorie -4 Gb  Hard Disk- 320 Gb  Monitor LED 19 inci, intrare VGA, consum de energie 18W, Rezolutie ecran, pixeli 1366x768 HD Ready  Mouse:numărul de butoane- 3, rotiţa de poziţionare-1, tip de legătură cu fir  Tastatura prin fir; | | |  | |  | |
| 30237410-6 | **Mouse** |  |  |  | **Mouse**  Optical pentru calculator | | |  | |  | |
| 38652120-7 | **Set tabla interactivă** |  |  |  | **Set tabla interactivă**  Tabla / Ecran interactiv , Suprafata Metalica  Laminata, Multi-Touch  Interfata:USB 1.1 (compatibil USB 2.0) Tehnologie control:Sistem de senzori de imagine IR Dimensiuni suprafata(mm):1573 x 1180 mm Acuratete:1.5 mm Rezolutie:0.05 mm Viteza de raspuns:100 puncte/sec Dimensiuni(mm):1890 x 1550 mm  Laptop, proiector | | |  | |  | |
| 38652120-7 | **Proiector** |  |  |  | **Proiector**  Projector 3000Lum, 2600:1 White, w/o Interactive Module Projection System : DLP® Native Resolution : WXGA (1280x800) Brightness\* (ANSI Lumens) : 3000 ANSI lumens Contrast Ratio : 2600:1 (Full on/Full off) Display Color : 1.07 Billion Colors Lens : F=2.7, f=5.45mm Aspect Ratio : Native 16:10 (5 aspect ratio selectable) Throw Ratio : 0.37 (87”@0.73m) Image Size (Diagonal) : 60~300” Zoom Ratio : Fixed Lamp Type : 225W Lamp Mode (Normal/Economic/SmartEco/LampSave/LumenCare)\* : 2500/4000 hours (Normal/Economic mode) Keystone Adjustment : 1D, Vertical ±40 degrees Projection Offset : 125% ±5% Resolution Support : VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) Horizontal Frequency : 31K-102KHz Vertical Scan Rate : 23-120Hz Interface : Computer in (D-sub 15pin) : x 2 (Share with Component video in) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI (V1.3) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Microphone in (Mini jack) x 1 Speaker 10W x 2 LAN (RJ45) x 1 USB TypeA/TypeB/mini TypeB x2/x1/x1(download) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2 | | |  | |  | |
| 30000000-9 | **Aparat multifuncțional** |  |  |  | **Aparat multifuncțional**  specificații copiator color A 3-14 copoie, 600x600 dpi, ADF/DF, duplex 50-128g/m2, 250 ~ 300 gradatii, imprimanta A4-22 copie 1.800x600 dpi, Windows Vista7/8/8.1/10(32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008/2012 R2(64), Macintosh OS X10.x, Linux, RAM-2050 Mhz, HDD-250GB, Functii scanare Network Twain Scanare catre E-mail Scanarecatre FTPScanarecatre SMB (PC) Scanarecatre BoxScanarecatre WebDAVScanarecatre Mescanarecatre HomeScanarecatre USBScanarecatre Fax Scanarecatre DPWS volum maxim lunar-20000 copie. | | |  | |  | |
| 30213300-8 | **Calculator** |  |  |  | **Calculator**  CPU: min. 3.9GHz, DMI 8GT/s, 3MB SmartCache, S1151, 14nm, 2 Cores, 4 Threads, TDP 51W, Integrated HD Graphics: base frequency 350,00MHz, Max Dynamic Frequency 1,10 GHz, 4K Support at 60Hz, Max Memory Size 64Gb, Memory types: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, Max Memory Bandwidth: 34.1 GB/s, Q1'17  Cooler compatible with CPU, 95W, 100x100x25mm, 900~2400rpm, <17.8~32.5dBA, 42.8CFM, 4pin, PWM, Hydro Bearing, Screw&Back Plate inst., Aluminium Heatsink with Copper insertion;  Mainboard: Socket compatible with cpu, H110 chipset, Dual 2xDDR4-2133, CPU graphics, min. 1xPCIe X16, min. 4xSATA3, min. 2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, Gigabit LAN, min. 4xUSB3.0, mATX or ATX  RAM: 4GB DDR4-2133 PC17000, CL15, 1.2V  HDD: 1TB, Cache 32M, SATA 3, 7200 rpm, 0,6ms, 26db,  CASE: ATX Case, (PSU: min. 500W, 24 pin, 2xSATA, 12cm fan), front panel: min. 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Audio, Black  Monitor: min. 21.5" LED (5ms, 10M:1, 250cd, 1920x1080)  Keyboard: USB or PS/2 Keyboard, USB Mouse, Black  Headphones: Headphones with microphone, Volume control, 2.2m cable, Black  Surge Protector: 6 Sockets, 1.8m, Black | | |  | |  | |
| 38652120-7 | **Set tabla interactivă** |  |  |  | **Set tabla interactivă**  **Tabla interactiva:**  Technology: IR, Board diagonal: 83", Working area diagonal: 80", Resolution:32768 x 32768, Aspect Ratio: 4:3, Writing method: finger or any other stylus, Accuracy:<0,05mm, Cursor speed:120"/second, Connection: USB, Response time: First dot 16ms, continuous line 8ms, Board dimension 1720 x 1250 x 36, Working area dimensions: 1680 x 1180, 20 kg, USB Cable min. 6m, Stylus x3 (black, red, blue)  **Notebook**: 15.6" HD Display, Cpu min. 2.30GHz up to 3,5GHz with turbo boost, 2 cores, 4 threads, 3MB SmartCache, Bus Speed 4 GT/s OPI, 14nm, 4Gb DDR4, 500Gb HDD, HD Graphics, DVDRW, Card Reader, WiFi-AC/BT4.1, 4cell, 0.3MP Webcam, Windows 10,  **Projector**: DLP 3D, WXGA, Native Resolution 1280x800, Maximum resolution 1920 x 1200, Native Aspect Ratio 16:10, Compatible Aspect Ratio 16:9, 4:3, Contrast Ratio: 13000:1, Standard Mode Brightness 3200LM, Digital Zoom 2x, Vertical Keystone Correction -40°/+40°, Vertical Sync 50-120Hz, Horizontal Sync 30-100kHz, Color Supported 1.07 Billion Colors (30-bit, Throw Ratio 0.52:1 (87"@38.58"), Maximum Lens Aperture F/2.8, Minimum Diagonal Image Size 36", Lamp power 210W up to 8000hrs, HDMI (MHL), USB, Composite Video, Network (RJ-45), Wi-Fi (optional), VGA IN/OUT, S-Video, 10W Mono Speaker, White, 2,8kg  Cable HDMI to HDMI 15.0m male-male, V1.4, Black,  Cable VGA 15 m, Premium VGA dual-shielded w/2\*ferrite core, Black  WallMount for Short-Throw projector, Distance from the mounting point: 83.5 - 146.5 cm, Max. projector weight: 10 kg, Tilt:+/- 42°, Cables can be pulled through,  + Serviciul de instalare si setare a tablei. | | |  | |  | |
| 38652120-7 | **External** |  |  |  | **External**  HDD 1TB Silicon Power 2,5" Armor A15, | | |  | |  | |
| 30232110-8 | **Imprimată multifuncţională:** |  |  |  | **Imprimată multifuncţională:** tehnologie de printare – laser monocrom; reyoluţie de imprimare 600x600dpi; memoria imprimantei 128 MB; resurs de imprimare – 8000 pagini în lună; viteza maximală a imprimantei monocrom 20 ppm; imprimare faţă-verso -; format A4; densitatea maximă a mediului de printare 60+163 g/m2; modeluri de cartuşe laser No.83A (CF283A); rezoluţia optică a scanerului 600x1200 dpi; ADF; USB (2.0); WI-FI; Ethernet. | | |  | |  | |
| 30232110-8 | **Imprimată multifuncţională:** |  |  |  | **Imprimată multifuncțională**  Tehnologie de printare-laser color, A4-A3, rezoluție de imprimare 600x600dpi, memoria imprimantei 128 MB, viteza maximală a imprimantei 22 ppm, imprimare față-verso-, format A4, densitatea maximă a mediului de printare 60+163 g/m2, rezoluția optică a scanerului 600x1200 dpi, ADF, USB (2.0), WI-FI, Ethernet. | | |  | |  | |
| 30000000-9 | **Laminator** |  |  |  | **Laminator** | | |  | |  | |
| 30000000-9 | **Aparat de indosariat** **plastic** |  |  |  | **Aparat de indosariat** **plastic** | | |  | |  | |
| 38650000-6 | **Fotoaparat** |  |  |  | **Fotoaparat** + SD Card  24.71 Mp (APS-C), scr 3.2, CMOS, video MPEG4 rezoluție 1920x1080, 60 cadre/sec + SD Card 16 GB | | |  | |  | |
| 38652120-7 | **Ecran digital** |  |  |  | **Ecran digital**  pentru proiectarea imaginilor  Dimensiuni: 5/3, 5m pe ștativ | | |  | |  | |
| 38652120-7 | **Proiector digital** |  |  |  | **Proiector digital**  DLP, 2200 lum, 2000:1, XGA UP | | |  | |  | |
| 30000000-9 | **Modem-Router** |  |  |  | **Modem-Router** Wi-Fi 100 MB /sec | | |  | |  | |
| 30000000-9 | **Router** |  |  |  | **Router**  Wireless N Router, Atheros ,2T2R, 2.4GHz, 802.11n Draft 2.0, 802.11g, b, Built –in 8 –port Switch, with 2 detachable antennas | | |  | |  | |
| 30000000-9 | **Web-camera** |  |  |  | **Web-camera rezoluție : 1280x720** | | |  | |  | |
| 32342100-3 | **Căști (наушники)** |  |  |  | **Căști (наушники)**  Perne moi pentru urechi  Sensibilitate: 105dB la 1kHz  Impedanta: 32 ohm  Frecventa de raspuns: 20 Hz - 20 kHz  Puterea reala: 100mW  Lungime cablu: 5 m | | |  | |  | |
| 32342412-3 | **Boxe (колонки)** |  |  |  | **Boxe (колонки) Black 4W**  Sistem boxe: 2.0 | | |  | |  | |
| 30234600-4 | **USB flash** |  |  |  | **USB flash drive 16GB**  Сaracteristici generale:  Interfata: USB 2.0 Capacitate: 16 Gb Viteza de citire: 19 Mb/s Viteza de scriere: 5 Mb/s | | |  | |  | |
| 38651000-3 | **Fotoaparat** |  |  |  | **Fotoaparat** + SD Card  8.1Mpix, scr 3'', Zoom 14x, 25-350, f,3,3–5,9, SD,SDHC, 2xAA + SD Card 16 Gb | | |  | |  | |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_ **T. Dubiţkaia**\_ În calitate de: \_ **Şeful DÎTS**\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Specificații de preț (F4.2) | | | | | | | | | | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]* | | | | | | | | | | | | | Numărul licitaţiei: | | | | | Data: „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | | | Alternativa nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Denumirea licitaţiei: **Tehnica de calcul, de multiplicare, aparate foto, proiectoare, table interactive** | | | | | Lot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Pagina: \_\_din \_\_ | | | |  | | | | | | | | | |  | | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de livrare/**  **prestare** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 30213300-8 | **Calculator**  Procesor 2 nuclee , 3.3GHz, , process technology 22 nm, eliberarea de căldură nu mai multe de 55 Wt Mainboard, DDR3 2 sloturi, condensatori solizi, DVI, 1xPCIe X16, Gigabit LAN, Cooler up to 95W, RAM 4Gb DDR3-1600, HDD 500Gb SATA3, DVDRW SATA, CASE ATX 450W, 12cm fan, Monitor 21,5” (5ms, 10M:1, 250cd, 1920x1080, DVI, Slim Design), Keyboard , Mouse, Speakers 4Wt., UPS BNT- 600AP | Buc. | 2 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 38652120-7 | **Proiector** Tipuri de proiecție- fata, spate, plafon Luminozitate- 2600 ANSI lumeni Lampa -180 W, viata - 3500 ore in modul standard si 5.000 de ore în modul economie Contrast- 2000:1 Zona vizibilă măsurată pe diagonală- 0.76-7.62 m(30 "- 300") Distanța până la ecran-1.2 la 13 metri Raport proiecţie-1.95-2.15 **Calculator diagonală** Corecţie Keystone-± 40° pe verticală; manuală **Matricea** Formatul matricei- 4:3 Matricea-0.55 " DDR DMD Rezoluție matrice- 800 x 600 **Conectorii de interfață** Interfața-De intrare și ieșire VGA (conector 15 - pin D-Sub) , mini-mufă de intrare audio, video compozit in, S-Video, RS232 **Obiectiv** Focus- manual Lens Cap- pe un shoestring **Siguranța** Securitate -Slot pentru Kensington **Alte caracteristici** Nivelul de zgomot al proiectorului-31dB în modul Eco, 34dB în modul standard. Difuzoare încorporate în proiector-7W (mono) Consumul de energie-233W - maxim , 210W - modul de economie, 0,5W - in stand-by Dimensiuni (latime x inaltime x adancime)-310 x247 x95 mm Greutate-2.5 kg Altele- Roata colorată cu 6 segmente. Telecomandă virtuală pentru control la distanță direct de pe PC. | Buc. | 13 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30213100-6 | **Notebook**  15.6" HD (1366x768) LED,  procesor (2.4GHz, 3Mb, 2 nuclee),  4Gb (4Gbx1) DDR3, 500Gb 5400rpm, HD GMA, HDMI, DVD-RW, 4x USB 2.0, Card Reader, 4700 mAh 50 WHrs, Li-Ion Battery. | Buc. | 15 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30232110-8 | **Imprimantă**  A4 Mono rezoluție scanare 600x600, 12 pagini/min, capacitatea cartuș/toner-2000 pagini, cartuș fără cip. | Buc. | 15 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30213300-8 | **Calculator**  Desktop PC  Procesor cu 2 nuclee, 3.3GHz, , process technology 22 nm,  Mainboard-Dual DDR3 1600MHz,GbLAN,2\*USB3.0 mATX  Memorie -4 Gb  Hard Disk- 320 Gb  Monitor LED 19 inci, intrare VGA, consum de energie 18W, Rezolutie ecran, pixeli 1366x768 HD Ready  Mouse:numărul de butoane- 3, rotiţa de poziţionare-1, tip de legătură cu fir  Tastatura prin fir; | Buc. | 69 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30237410-6 | **Mouse**  Optical pentru calculator | Buc. | 35 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 38652120-7 | **Set tabla interactivă**  Tabla / Ecran interactiv , Suprafata Metalica  Laminata, Multi-Touch  Interfata:USB 1.1 (compatibil USB 2.0) Tehnologie control:Sistem de senzori de imagine IR Dimensiuni suprafata(mm):1573 x 1180 mm Acuratete:1.5 mm Rezolutie:0.05 mm Viteza de raspuns:100 puncte/sec Dimensiuni(mm):1890 x 1550 mm  Laptop, proiector | Buc. | 16 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 38652120-7 | **Proiector**  Projector 3000Lum, 2600:1 White, w/o Interactive Module Projection System : DLP® Native Resolution : WXGA (1280x800) Brightness\* (ANSI Lumens) : 3000 ANSI lumens Contrast Ratio : 2600:1 (Full on/Full off) Display Color : 1.07 Billion Colors Lens : F=2.7, f=5.45mm Aspect Ratio : Native 16:10 (5 aspect ratio selectable) Throw Ratio : 0.37 (87”@0.73m) Image Size (Diagonal) : 60~300” Zoom Ratio : Fixed Lamp Type : 225W Lamp Mode (Normal/Economic/SmartEco/LampSave/LumenCare)\* : 2500/4000 hours (Normal/Economic mode) Keystone Adjustment : 1D, Vertical ±40 degrees Projection Offset : 125% ±5% Resolution Support : VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) Horizontal Frequency : 31K-102KHz Vertical Scan Rate : 23-120Hz Interface : Computer in (D-sub 15pin) : x 2 (Share with Component video in) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI (V1.3) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Microphone in (Mini jack) x 1 Speaker 10W x 2 LAN (RJ45) x 1 USB TypeA/TypeB/mini TypeB x2/x1/x1(download) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2 | Buc. | 2 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30000000-9 | **Aparat multifuncțional**  specificații copiator color A 3-14 copoie, 600x600 dpi, ADF/DF, duplex 50-128g/m2, 250 ~ 300 gradatii, imprimanta A4-22 copie 1.800x600 dpi, Windows Vista7/8/8.1/10(32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008/2012 R2(64), Macintosh OS X10.x, Linux, RAM-2050 Mhz, HDD-250GB, Functii scanare Network Twain Scanare catre E-mail Scanarecatre FTPScanarecatre SMB (PC) Scanarecatre BoxScanarecatre WebDAVScanarecatre Mescanarecatre HomeScanarecatre USBScanarecatre Fax Scanarecatre DPWS volum maxim lunar-20000 copie. | Buc. | 1 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30213300-8 | **Calculator**  CPU: min. 3.9GHz, DMI 8GT/s, 3MB SmartCache, S1151, 14nm, 2 Cores, 4 Threads, TDP 51W, Integrated HD Graphics: base frequency 350,00MHz, Max Dynamic Frequency 1,10 GHz, 4K Support at 60Hz, Max Memory Size 64Gb, Memory types: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, Max Memory Bandwidth: 34.1 GB/s, Q1'17  Cooler compatible with CPU, 95W, 100x100x25mm, 900~2400rpm, <17.8~32.5dBA, 42.8CFM, 4pin, PWM, Hydro Bearing, Screw&Back Plate inst., Aluminium Heatsink with Copper insertion;  Mainboard: Socket compatible with cpu, H110 chipset, Dual 2xDDR4-2133, CPU graphics, min. 1xPCIe X16, min. 4xSATA3, min. 2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, Gigabit LAN, min. 4xUSB3.0, mATX or ATX  RAM: 4GB DDR4-2133 PC17000, CL15, 1.2V  HDD: 1TB, Cache 32M, SATA 3, 7200 rpm, 0,6ms, 26db,  CASE: ATX Case, (PSU: min. 500W, 24 pin, 2xSATA, 12cm fan), front panel: min. 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Audio, Black  Monitor: min. 21.5" LED (5ms, 10M:1, 250cd, 1920x1080)  Keyboard: USB or PS/2 Keyboard, USB Mouse, Black  Headphones: Headphones with microphone, Volume control, 2.2m cable, Black  Surge Protector: 6 Sockets, 1.8m, Black | Buc. | 15 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 38652120-7 | **Set tabla interactivă**  **Tabla interactiva:**  Technology: IR, Board diagonal: 83", Working area diagonal: 80", Resolution:32768 x 32768, Aspect Ratio: 4:3, Writing method: finger or any other stylus, Accuracy:<0,05mm, Cursor speed:120"/second, Connection: USB, Response time: First dot 16ms, continuous line 8ms, Board dimension 1720 x 1250 x 36, Working area dimensions: 1680 x 1180, 20 kg, USB Cable min. 6m, Stylus x3 (black, red, blue)  **Notebook**: 15.6" HD Display, Cpu min. 2.30GHz up to 3,5GHz with turbo boost, 2 cores, 4 threads, 3MB SmartCache, Bus Speed 4 GT/s OPI, 14nm, 4Gb DDR4, 500Gb HDD, HD Graphics, DVDRW, Card Reader, WiFi-AC/BT4.1, 4cell, 0.3MP Webcam, Windows 10,  **Projector**: DLP 3D, WXGA, Native Resolution 1280x800, Maximum resolution 1920 x 1200, Native Aspect Ratio 16:10, Compatible Aspect Ratio 16:9, 4:3, Contrast Ratio: 13000:1, Standard Mode Brightness 3200LM, Digital Zoom 2x, Vertical Keystone Correction -40°/+40°, Vertical Sync 50-120Hz, Horizontal Sync 30-100kHz, Color Supported 1.07 Billion Colors (30-bit, Throw Ratio 0.52:1 (87"@38.58"), Maximum Lens Aperture F/2.8, Minimum Diagonal Image Size 36", Lamp power 210W up to 8000hrs, HDMI (MHL), USB, Composite Video, Network (RJ-45), Wi-Fi (optional), VGA IN/OUT, S-Video, 10W Mono Speaker, White, 2,8kg  Cable HDMI to HDMI 15.0m male-male, V1.4, Black,  Cable VGA 15 m, Premium VGA dual-shielded w/2\*ferrite core, Black  WallMount for Short-Throw projector, Distance from the mounting point: 83.5 - 146.5 cm, Max. projector weight: 10 kg, Tilt:+/- 42°, Cables can be pulled through,  + Serviciul de instalare si setare a tablei. | Buc. | 3 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 38652120-7 | **External**  HDD 1TB Silicon Power 2,5" Armor A15, | Buc. | 1 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30232110-8 | **Imprimată multifuncţională:** tehnologie de printare – laser monocrom; rezoluţie de imprimare 600x600dpi; memoria imprimantei 128 MB; resurs de imprimare – 8000 pagini în lună; viteza maximală a imprimantei monocrom 20 ppm; imprimare faţă-verso -; format A4; densitatea maximă a mediului de printare 60+163 g/m2; modeluri de cartuşe laser No.83A (CF283A); rezoluţia optică a scanerului 600x1200 dpi; ADF; USB (2.0); WI-FI; Ethernet. | Buc. | 3 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30232110-8 | **Imprimată multifuncțională**  Tehnologie de printare-laser color, A4-A3, rezoluție de imprimare 600x600dpi, memoria imprimantei 128 MB, viteza maximală a imprimantei 22 ppm, imprimare față-verso-, format A4, densitatea maximă a mediului de printare 60+163 g/m2, rezoluția optică a scanerului 600x1200 dpi, ADF, USB (2.0), WI-FI, Ethernet. | Buc. | 1 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30000000-9 | **Laminator** | Buc. | 1 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30000000-9 | **Aparat de indosariat** **plastic** | Buc. | 2 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 38650000-6 | **Fotoaparat** + SD Card  24.71 Mp (APS-C), scr 3.2, CMOS, video MPEG4 rezoluție 1920x1080, 60 cadre/sec + SD Card 16 GB | Buc. | 1 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 38652120-7 | **Ecran digital**  pentru proiectarea imaginilor  Dimensiuni: 5/3, 5m pe ștativ | Buc. | 1 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 38652120-7 | **Proiector digital**  DLP, 2200 lum, 2000:1, XGA UP | Buc. | 1 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30000000-9 | **Modem-Router** Wi-Fi 100 MB /sec | Buc. | 1 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30000000-9 | **Router**  Wireless N Router, Atheros ,2T2R, 2.4GHz, 802.11n Draft 2.0, 802.11g, b, Built –in 8 –port Switch, with 2 detachable antennas | Buc. | 1 |  | |  |  | |  | în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat | | 30000000-9 | **Web-camera rezoluție : 1280x720** | Buc. | 1 |  | |  |  | |  |  | | 32342100-3 | **Căști (наушники)**  Perne moi pentru urechi  Sensibilitate: 105dB la 1kHz  Impedanta: 32 ohm  Frecventa de raspuns: 20 Hz - 20 kHz  Puterea reala: 100mW  Lungime cablu: 5 m | Buc. | 2 |  | |  |  | |  |  | | 32342412-3 | **Boxe (колонки) Black 4W**  Sistem boxe: 2.0 | Buc. | 2 |  | |  |  | |  |  | | 30234600-4 | **USB flash drive 16GB**  Сaracteristici generale:  Interfata: USB 2.0 Capacitate: 16 Gb Viteza de citire: 19 Mb/s Viteza de scriere: 5 Mb/s | Buc. | 2 |  | |  |  | |  |  | | 38651000-3 | **Fotoaparat** + SD Card  8.1Mpix, scr 3'', Zoom 14x, 25-350, f,3,3–5,9, SD,SDHC, 2xAA + SD Card 16 Gb | Buc. | 2 |  | |  |  | |  |  | |  | **TOTAL** |  |  |  | |  |  | |  |  | | **Notă:**   * **transportarea, livrarea, instalarea/montarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia în instituții de învățămînt din subordinea DÎTS (24 instituții);** * **pentru fiecare poziție se prezintă certificat de calitate cu termen de garanție pentru cel puțin 2 (doi) ani.**   Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_ **T. Dubiţkaia**\_ În calitate de: \_ **Şeful DÎTS**\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |