**Caiet de sarcini**

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei: **”** **Reparația capitală a părții carosabile a străzii municipale Strîi”.**

4. Cod CPV: 45233142-6

Lista cu cantitățile de lucrări:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Reparația capitală a părții carosabile a străzii municipale Strîi -2561,0 м2** |  |  |
| 1 | DC04B К=0,125  (1/8) | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 34,00 |
| 2 | DI81A | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm | m2 | 115,00 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж бет.бордюров,асф/бетона ) | m3 | 1,50 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строит.мусора) | t | 5,00 |
| 5 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора) | t | 5,00 |
| 6 | RpAr18A | Purjarea sectoarelor supuse reparatiei pentru aplicarea compozitiilor de consolidare si impregnare la reparatia placilor din beton cu un grad redus de exfoliere ale pistelor de decolare-aterizare (PDA)-(продувка поверхности дороги от грязи и пыли) | m2 | 2 561,00 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битумной суспензии по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 1,40 |
| 8 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ) | t | 86,00 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 2,561 |
| 10 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное,Н=5см - дорога) | m2 | 2 561,00 |